Журнал записи результатов осмотра
подъемной установки
К § 335, 368 и 434 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом
Подъем  

Шахта  

Организация (предприятие)  

Начат		

Окончен		
Пояснения к ведению журнала
На каждую подъемную установку ведется отдельный журнал.
Журнал состоит из двух разделов.
Раздел I (форма 2) журнала предназначен для отметки осмотров и состояния деталей подъемной установки. В графе 2 этого раздела указаны объекты обязательного осмотра.
Осмотр объектов, указанных в графе 2, производится по срокам, приведенным в настоящих Правилах.
Графа 3 разделена на дни месяца; вверху графы 3 отмечаются месяц и год.
Графа 3 заполняется механиком подъема или лицом, назначенным для осмотра подъемной установки.
Каждая страница раздела I внизу имеет чистое поле для отметок и замечаний главного механика шахты.

Форма 2
Раздел I
№
п/п	Объекты осмотра							Месяц, год							
								Число месяца							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	…	27	28	29	30	31	
1	Подъемные машины:																
	а) барабаны																
	б) тормоз (комплекс)																
	в) привод машины																
	г) предохранительные устройства																
	д) индикатор (указать глубины)																
	е) аппаратура																
																	
2	Шкивы:																
	а) футеровка																
	б) подшипники																
	в) спицы и обод																
	г) состояние смазки																
																	
3	Подъемные сосуды:																
	а) прицепное устройство																
	б) затворные рычаги																

№
п/п	Объекты осмотра							Месяц, год							
								Число месяца							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	…	27	28	29	30	31	
	в) парашюты																
	г) направляющие лапы																
																	
4	Кулаки																
																	
5	Качающиеся площадки																
																	
6	Проводники																
																	
7	Загрузочные приспособления																
																	
8	Разгрузочные устройства																
																	
9	Стопоры																
																	
10	Концевые выключатели																
																	
11	Расписка лица, производившего осмотр																
Замечания главного механика шахты
Примечание. Неисправность объекта, детали отмечается буквой Н. Исправное состояние (удовлетворительное) – буквой У. Осмотра не было – знаком – (тире).

Раздел II (форма 3) журнала предназначен для характера неисправности и мероприятий по ее устранению.
Форма 3
Раздел II
Число, месяц и год	Описание неисправности механизма или детали	Мероприятия по устранению дефекта или неполадки, срок выполнения и кому поручено	Отметка о выполнении, подпись исполнителя и главного механика шахты	
1	2	3	4	
				
В графе 2 раздела II производится описание характера и степени неисправности объекта, отмеченного буквой Н в разделе I. Запись производится лицом, производившим осмотр (дежурным слесарем или монтером).
В графе 3 главный механик указывает мероприятия по устранению обнаруженных дефектов и лиц, ответственных за выполнение этих мероприятий.
Ответственность за ведение “Журнала записи результатов осмотра подъемной установки” возлагается на главного механика шахты.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью шахты.
Журнал должен быть в твердом переплете.
Лица, которым поручено ведение журнала, должны ознакомиться с правилами его заполнения и расписаться в журнале по форме 1.
Форма 1
Число, месяц и год	Фамилия, имя и отчество	Должность	Расписка в прочтении правил по заполнению журнала	
1	2	3	4