Журнал записи результатов осмотра
подъемных канатов и их расхода
К § 400, 410 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом
Подъем  

Шахта  

Организация (предприятие)  

Начат		

Окончен		
Содержание
1. Результаты осмотров, стр.  

2. Различные указания государственного инспектора, стр.  

3. Расход канатов, стр.  

Пояснения к ведению журнала
На каждую подъемную установку ведется отдельный журнал. В этот журнал записываются результаты ежесуточного, еженедельного и ежемесячного осмотра канатов.
Запись результатов осмотров канатов производится в разделе I (форма 2).
Левая страница предназначена для левого каната или головного при подъеме со шкивом трения. Ненужное в подзаголовке зачеркнуть.
Правая страница предназначена для правого каната или хвостового при подъеме со шкивом трения. Ненужное в подзаголовке зачеркнуть.
При уравновешенных подъемах барабанной системы на хвостовые канаты ведется отдельный журнал.
При ежесуточных осмотрах заполняются графы 1, 2, 3, 9. При еженедельных осмотрах заполняются графы 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10.
В графе 10 главный механик шахты делает замечания об общем состоянии каната, т.е. ржавлении, признаках деформации каната, отставания проволоки и пр. В графе 10 главный механик шахты обязательно расписывается после каждого еженедельного осмотра.
При ежемесячных осмотрах канатов заполняются все графы раздела журнала.
В графе 4 отмечается расстояние от конца каната у клети до места, имеющего наибольшее число изломов проволок на шаге свивки каната.
Это расстояние может изменяться в зависимости от места появления наибольшего числа изломов проволок на шаге свивки каната.
В графе 5 отмечается удлинение каната, происходящее вследствие его растяжения при работе. При отрубке излишней длины каната в графе 5 отмечается “Отрублено … м”.
В графах 6 и 7 отмечается диаметр каната, измеренный с точностью до 0,1 мм в наиболее изношенном месте каната.
В графе 8 отмечается расстояние наименьшего диаметра каната от его конца у клети.
В случае экстренного напряжения каната немедленно производится подробный осмотр его и заполняются все необходимые графы. В этом случае в графе 6 в числителе указывается общее удлинение каната, в знаменателе – удлинение, происшедшее вследствие экстренного напряжения. В графе 10 главный механик делает отметку “Осмотр после экстренного напряжения”.
В графе 11 расписывается главный инженер шахты не реже одного раза в месяц и делает свои замечания и указания, относящиеся к уходу и надзору за канатом.
При смене канатов через всю страницу делается отметка о снятии каната.
Ниже делается отметка о навеске нового каната и описываются конструкция, свивка, диаметр каната и номер его последнего испытания на канатно-испытательной станции.
Раздел II (форма 3) журнала служит для учета расхода канатов на данном подъеме и сроков их службы.
В графе 5 раздела II указываются сокращенным обозначением конструкция и свивка каната. Например, канат шесть прядей по тридцать семь проволок крестовой правой свивки обозначается “6 х 37 + 1   К.П.”.
В графе 6 указывается диаметр каната и диаметр проволоки по заводским данным.
В графе 12 указываются причины снятия каната и признаки его износа, например обрывы проволок более 5% на шаге свивки, утонение каната более 10%, западание пряди, образование “жучка” и пр.
Ответственность за правильное ведение журнала и своевременное его заполнение возлагается на главного механика шахты.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.
Лица, которым поручено вести журнал, должны изучить правила его заполнения и расписаться в журнале по форме 1.
Форма 1
Число, месяц и год	Фамилия, имя и отчество	Должность	Расписка в прочтении правил по заполнению журнала	

Форма 2
Раздел I. Запись результатов осмотра канатов
(левая страница)
Левый (головной) канат	
год, месяц, число	общее число изломанных проволок	число изломанных проволок на шаге свивки каната	расстояние наиболее поврежденного места каната от его конца	удлинение каната	диаметр каната	расстояние наименьшего диаметра каната от его конца	подпись лица, производившего осмотр	подпись механика шахты	замечания главного инженера шахты	
					номинальный	наименьший					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(правая сторона)
Правый (хвостовой) канат	
год, месяц, число	общее число изломанных проволок	число изломанных проволок на шаге свивки каната	расстояние наиболее поврежденного места каната от его конца	удлинение каната	диаметр каната	расстояние наименьшего диаметра каната от его конца	подпись лица, производившего осмотр	подпись механика шахты	замечания главного инженера шахты	
					номинальный	наименьший					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Форма 3
Раздел II. Запись расхода канатов
№
п/п	Число, месяц, год получения каната	Завод-изготовитель каната	Заводской номер каната и номер заводского испытания	Конструкция и свивка каната	Диаметр каната и диаметр проволоки	Время навески каната	Номер свидетельства и дата испытания каната	Куда навешен канат (правый, левый)	Номер свидетельства и дата повторных испытаний каната	Время снятия каната	Причины снятия каната	Время хранения каната до его навески (в днях)	Срок службы каната (в днях)	Подпись механика и главного инженера шахты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15