Журнал приемки и сдачи смен
машинистами подъемных машин
К § 432 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом
Подъем  

Шахта  

Организация (предприятие)  

Начат		

Окончен		
Пояснения к ведению журнала
В журнале (форма 2) записывается состояние подъемной установки при ежесменных осмотрах, производимых машинистами при приемке и сдаче смен.
Графа 1. Число, месяц и год сдачи смены.
Графа 2. Часы сдачи смены (например, 6, 12, 18, 24).
Графа 3 и 4. Фамилия и рабочий номер машиниста, принимающего смену.
Графы 5 и 6. Наличие инструментов и приспособлений в инструментальном ящике, в шкафу или на доске, а также наличие и состояние всех противопожарных средств.
Машинист делает запись: “Полностью” или “Некомплектно”.
Графа 7. Чистота в помещении. Машинист делает запись “Чисто” или “Грязно”.
Графы 8 – 20. В соответствующих графах записывается состояние элементов подъемной машины.
Машинист делает запись: “Полностью” или “Некомплектно”.
Графа 21. Машинист расписывается в приемке подъемной машины.
Графа 22. Замечания и подпись надзора [монтера подъема, главного механика шахты, организации (предприятия)] в день проверки подъемной машины.
Главный механик обязан ознакомить под расписку с настоящими пояснениями к ведению журнала лиц, обслуживающих подъемную установку, которые должны расписаться в журнале по форме 1.
Форма 1
Число, месяц и год	Фамилия, имя и отчество	Должность	Расписка в прочтении правил по заполнению журнала	

Форма 2
Форма журнала
Число, месяц и год	Часы сдачи смен	Фамилия машиниста, принимающего смену	Рабочий номер машиниста	Наличие инструментов и приспособлений	Противопожарные средства	Чистота в помещении	Состояние элементов подъемной машины	
							тормозные устройства	компрессорная установка	концевой выключатель	
							рабочие	предохранительные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Состояние элементов подъемной машины	Расписка в приеме смены	Замечания	
указатель глубины	сигнализация	барабаны и футеровка	подшипники	прилегание к контактным кольцам ротора и состояние двигателей	предохранительные устройства	наличие смазки	электрозащитная аппаратура			
						в подшипниках	в картере зубчатой передачи				
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22