Журнал наблюдения за пожарными участками
К § 561 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом
Шахта  

Организация (предприятие)  

Начат		

Окончен		
Пояснения к ведению журнала
Контроль за состоянием пожарных участков осуществляется ответственным лицом пылевентиляционной службы шахты. Все изменения и мероприятия, проводимые на пожарных участках, заносятся в журнал (форма 1). Осмотр перемычек, изолирующих пожарный участок, осуществляется ежесуточно, а в особых случаях, например при активном подземном пожаре, при неисправностях перемычки, не реже одного раза в смену. Осмотр перемычек, изолирующих выработанное пространство от действующих выработок, должен производиться не реже одного раза в неделю при самовозгорающемся полезном ископаемом.
Набор проб воздуха должен производиться респираторщиками ВГСЧ; место набора проб, число их и время набора проб должен устанавливать главный инженер (технический руководитель) шахты по согласованию с ВГСЧ. При резких изменениях температуры или состава воздуха в пожарном участке набор проб воздуха должен производиться ежесуточно.
В конце журнала отведены страницы для регистрации перемычек.

Форма 1
Число, месяц и год	№ перемычки	Состояние перемычки	Температура воздуха за перемычкой, оС	Состав воздуха за перемычкой	Примечание	
		местонахождение перемычки	состояние перемычки	какой ремонт необходимо произвести	приток воды из-за перемычки, м3/ч		СО2	СН4	СО	О2	по мере надобности		
											SO2	H2	H2S		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Регистрация перемычек по шахте
№
п/п	№ перемычки	Местонахождение перемычки	Материал перемычки	Время установки перемычки	Примечание