Журнал производства опережающего бурения
К § 579 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом
Шахта  

Организация (предприятие)  

Начат		

Окончен		

Месяц, число, смена	Наименование выработки и забоя, в котором производится бурение (по породе или полезному ископаемому)	Цель бурения	Данные о скважинах	
			№ скважин	диаметры скважин, мм	глубина скважин, м	чем производилось бурение	
1	2	3	4	5	6	7	

Данные о газовыделении	Данные о толчках и ударах в массиве и выбросе мелочи	Примечание	Подпись руководителя бурения	Замечания начальника пылевентиляционной службы	Подпись главного инженера (техрука) шахты	
8	9	10	11	12	13	
						
Примечания. 1. Глубина скважин (колонка 6) дается на конец смены или суток.
2. В колонке 8 данных о газовыделении помещаются сведения:
а) о поступлении газа из скважин;
б) о давлении газа, поступающего из разведочных скважин;
в) о концентрации газа в выработке.
3. В колонке 9 отмечаются характер явления и время его возникновения.
4. Начальник пылевентиляционной службы визирует записи ежесуточно (и на основе их дает указания о дальнейшем бурении), а главный инженер шахты – не реже одного раза в три дня.
5. Журнал хранится у начальника пылевентиляционной службы или ответственного лица по вентиляции.