Журнал осмотра водоотливных установок
К § 601 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом
Шахта  

Организация (предприятие)  

Начат		

Окончен		
Пояснения к ведению журнала
В журнале осмотра водоотливных установок записываются результаты осмотра водоотливных установок в соответствии с § 601 Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом. Водоотливные установки осматриваются ежедневно лицом, назначенным главным механиком шахты, и, кроме того, еженедельно главным механиком шахты.
Каждому водоотливному агрегату отводится отдельная страница; в верхней части страницы записываются место установки насоса, а также тип насоса и номер рабочего агрегата.
В графе 1 записывается дата осмотра водоотливной установки.
В графе 2 записываются дефекты, обнаруженные при осмотре водоотливной установки (насоса, двигателя, контрольно-измерительных приборов и т.д.).
В графе 3 записываются намеченные при осмотре меры по устранению выявленных дефектов.
В графе 4 указывается срок, к которому ремонтные работы должны быть закончены.
В графе 5 указывается лицо, производившее осмотр водоотливной установки.
Приемку водоотливной установки после ремонта производит главный механик шахты.
О качестве произведенного ремонта главный механик делает в журнале соответствующие записи.
Осмотр водоотливных установок
Место установки насоса  

Тип насоса и номер рабочего агрегата  

Число, месяц, год	Результаты осмотра насоса, замеченные дефекты	Намеченные мероприятия по устранению дефектов	Срок их выполнения	Подпись лица, производившего осмотр водоотливной установки	
1	2	3	4	5