Приложение № 3
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС России
от 02.05.2012 № 282)
Форма 9в – 3
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей
предоставляемая  

(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  

сведения о юридическом лице:  

(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п	Перечень регулируемых работ (услуг)	Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)	Сведения об обеспечении безопасности плавания судов по внутренним водным путям	Сведения о навигационно-гидрографическом обеспечении условий плавания судов по внутренним водным путям	Сведения об обеспечении лоцманской проводки судов по отдельным участкам внутренних водных путей	Сведения о ледокольном обеспечении в зимних условиях навигации	Сведения об обеспечении прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
Примечания:
1.	Все строки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра “0”.
Информация раскрывается отдельно по каждому виду работ (услуг) субъектов естественных монополий по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887; 2009, № 30, ст. 3836; 2010, № 19, ст. 2316), независимо от того произведены они для собственных нужд, либо реализуются сторонним организациям.
2.	Графа 4 заполняется в свободной форме в виде приложения к таблице и содержит следующие сведения:
- перечень участков внутренних водных путей, на которых осуществляется обязательное диспетчерское регулирование движения судов;
- аварийные каналы связи с судами;
- месторасположение ближайших аварийно-спасательных и пожарных судов.
3.	Графа 5 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- гарантированные габариты судовых ходов по участкам внутренних водных путей;
- сроки работы судоходных гидротехнических сооружений, утвержденные в установленном порядке на текущую навигацию;
- категории средств навигационного оборудования и сроки их работы;
- электронные карты внутренних водных путей для обеспечения спутниковой проводки судов;
- информация об издании и корректировке навигационных карт и схем внутренних водных путей.
4.	Графа 6 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- перечень участков внутренних водных путей, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке;
- способы и сроки прибытия лоцмана на судно;
- предполагаемое время лоцманской проводки судна;
- информация о знании лоцманом иностранных языков.
5.	Графа 7 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- порядок и время формирования каравана судов для ледовой проводки;
- предполагаемое время ледовой проводки судна;
- наименование, проект и характеристики ледокольного судна;
- наличие аварийно-спасательных судов обеспечения ледовой проводки;
- характеристики и изменение толщины ледового покрова.
6.	Графа 8 заполняется в свободной форме и в ней указываются следующие сведения:
- начало и окончание работы судоходных гидротехнических сооружений;
- ограничение пропуска судов по судоходным гидротехническим сооружениям в зависимости от габаритов судна, его технического состояния, рода перевозимого груза, минимальной численности экипажа и других характеристик;
- рейды и причалы для стоянки судов в ожидании прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям.