Приложение № 5
к Положению об аэрогазовом контроле в угольных шахтах, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 01.12.2011 № 678
(рекомендуемый образец)
ЖУРНАЛ
ОПЕРАТОРА АГК
Образец для автоматического формирования журнала
Номер	Место установки датчика (кодированное обозначение датчика)	Уставка	Средние почасовые
значения	Среднее	
			час от начала смены
(время)		
			1	2	3	4	5	6	Смена	Сутки	
Участок			

											
ЗАГАЗИРОВАНИЯ	
Номер	Начало	Конец	Мах	Номер	Начало	Конец	Мах	

Участок			

											
ЗАГАЗИРОВАНИЯ	
Номер	Начало	Конец	Мах	Номер	Начало	Конец	Мах	

Номер страницы		Всего страниц		

Оператор			
		(подпись)	

Начальник участка аэрогазового контроля			
		(подпись)	

Начальник смены			
		(подпись)	
Примечания. 1) Вместо часа от начала смены допускается записывать время;
2) По истечении каждого месяца начальник участка аэрологической безопасности записывает для каждого выемочного участка количество добытого угля и число рабочих дней за месяц;
3) В таблице загазирований № датчика соответствует номеру датчика в таблице почасовых значений;
4) В графе “Мах” вручную делаются отметки о виде загазирования (аварийное – А, технологическое – Т);
5) После ознакомления с аэрогазовой обстановкой в журнале расписываются руководители работ, проводящие наряды по участкам;
6) Использование других форм журналов оператора АГК предусматривается проектами АГК, при их соответствии требованиям пункта 161 настоящего Положения.
Образец для ручного заполнения журнала
№ датчиков и тип	Наименование участка	Место установки	Почасовые показания прибора, единицы измерения
Час от начала смены	Время начала загазирования	Время окончания загазирования	Среднее значение за смену	Начальник участка (подпись)	
			1	2	3	4	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Оператор			
		(подпись)	

Начальник участка аэрогазового контроля			
		(подпись)	

Начальник смены			
		(подпись)	
Примечания. 1) По истечении каждого месяца начальник участка аэрологической безопасности записывает для каждого выемочного участка количество добытого угля и число рабочих дней за месяц;
2) По истечении смены начальник участка аэрологической безопасности (зам. начальника) проставляет среднюю концентрацию метана за смену;
3) При ведении журнала только в форме № 2 после ознакомления с аэрогазовой обстановкой в нем расписываются руководители работ, проводящие наряды по участкам.