Приложение № 2
к Правилам проведения технического 
осмотра транспортных средств городского 
наземного электрического транспорта
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 29.11.2012 № 1236, от 05.08.2014 № 769,
от 06.06.2015 № 557, от 03.11.2015 № 1195)
Лицевая сторона
Диагностическая карта
(городской наземный электрический транспорт)
Регистрационный номер	Срок действия до	

Оператор технического осмотра:		
Пункт технического осмотра:		
Первичная проверка		Повторная проверка			Год выпуска		Пробег		
VIN		Тип ТС		
Бортовой номер		Марка, модель ТС		
Владелец ТС		

№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра		№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра		№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра		
I. Тормозные системы	VI. Прочие элементы 
конструкции	31	Отсутствие повреждений изоляционного покрытия поручней и подножек		
1	Эффективность рабочей тормозной системы		14	Наличие зеркал заднего вида					
2	Эффективность стояночной тормозной системы		15	Отсутствие ограничений обзорности с места водителя		32	Соответствие износа покрытия пола требованиям		
3	Работоспособность тормозной системы с пневмоприводом в режиме аварийного торможения		16	Соответствие светопропускания стекол требованиям		33	Наличие на крыше неповрежденной электроизоляционной дорожки		
4	Отсутствие неисправностей пневматического (пневмогидравлического) привода		17	Отсутствие трещин на ветровых стеклах		34	Обеспечение подачи песка
на головки рельсов		
II. Рулевое управление	18	Работоспособность замков дверей, устройств регулировки сидений, обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонных устройств		35	Соответствие шунта заземления кожухов печей требованиям		
5	Соответствие действия рулевого управления требованиям		19	Работоспособность привода и сигнализации дверей		36	Соответствие высоты реборды бандажа колеса требованиям		
III. Внешние световые 
приборы	20	Обозначения аварийных выходов. Работоспособность аварийных выходов, приборов освещения выходов из салона (для пассажирских троллейбусов и трамвайных вагонов)		37	Соответствие расстояния между внутренними гранями бандажей колесной пары требованиям		
6	Соответствие применяемых внешних световых приборов требованиям		21	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора		38	Соответствие толщины бандажа требованиям		
7	Отсутствие неисправностей
световых приборов		22	Исправность буксировочного устройства		39	Отсутствие выбоин на поверхности катания бандажа		
8	Работоспособность сигналов торможения		23	Наличие знака аварийной
остановки		40	Отсутствие трещин на бандаже или колесном центре		
9	Соответствие мест расположения и количества фар и сигнальных фонарей требованиям		24	Наличие противооткатных упоров, соответствующих требованиям		41	Соответствие трещин на резинометаллических амортизаторах колес требованиям		
IV. Стеклоочистители
и стеклоомыватели	25	Наличие огнетушителей, соответствующих требованиям		42	Надежность затяжки и фиксации гаек крепления продольных балок тележки		
10	Соответствие стеклоочистителей и стеклоомывателей требованиям		26	Соответствие крепления поручней, аккумуляторов, сидений, огнетушителей и аптечки требованиям		43	Надежность затяжки и фиксации центральной гайки подрезиненного колеса		
V. Шины и колеса	27	Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей		44	Отсутствие перемещения ступицы, поворота бандажа		
11	Соответствие глубины рисунка протектора шин требованиям		28	Отсутствие заеданий в шарнирах, работоспособность устройств фиксации токоприемников		45	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб		
12	Пригодность шин к эксплуатации		29	Исправность контрольно-измерительных приборов					
13	Отсутствие неисправностей
колес и шин		30	Соответствие тока утечки требованиям					

Оборотная сторона
Результаты диагностирования	
Параметры, по которым установлено несоответствие	Пункт диагностической карты	
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра		

					

					

					

					

					
					
Невыполненные требования		
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)		

			

			

			

			

			

			

Примечания:	

Данные транспортного средства	
Масса без нагрузки		Разрешенная 
максимальная масса		
Тип тормозной системы		Подъемное устройство для инвалидной коляски		
Наличие 
антиблокировочной 
системы торможения		Расположение пола		
Марка шин		
Заключение о возможности эксплуатации транспортного средства					
		возможна	невозможна		

Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:		

		

Дата										
Ф.И.О. технического эксперта		
Подпись