Приложение № 1
к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 01.12.2011 № 681
(рекомендуемый образец)
Технологическому руководителю
(главному инженеру)	
(наименование шахты, Ф.И.О.)
Командиру ВГСО	
(наименование ВГСО, Ф.И.О.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
профилактической службы ВГСО о противоаварийной готовности шахты
Вариант 1:
Проверкой систем противоаварийной готовности шахты, проведенной

“		”		20		г., выявлены следующие нарушения требований промышленной	
безопасности:
1. Протяженность горных выработок – запасных выходов с неудовлетворительным

сечением составляет всего		км, в том числе в выработках		,	
где не представляется возможным проход людей и отделений ВГСЧ в респираторах.
2. Время передвижения людей в случае загазирования выработок

не соответствует сроку защитного действия изолирующего самоспасателя.
3. В следующих выработках  	,

(не обеспечивается устойчивость вентиляционной струи при пожаре, не предусмотрено необходимых и достаточных мер по недопущению опрокидывания вентиляционной струи, не обеспечивается устойчивый аварийный режим проветривания).
4. Вентиляционные устройства в выработках  

(не соответствуют типовым проектам, не обеспечивают предусмотренные ПЛА вентиляционные режимы).
5.		самоспасателей эксплуатируются с истекшим сроком годности.	
6. На шахте недостает:
ручных огнетушителей		шт.;	

в том числе порошковых		шт.;	

пожарных рукавов со стволами		компл.;	

пожарных кранов		шт.;	

задвижек		шт.;	

автоматических установок пожаротушения		компл.;	

аппаратуры аварийного оповещения в шахте		компл.	
7. Не обеспечен централизованный контроль давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе в предусмотренных проектом противопожарной защиты горных выработках.
8. В горных выработках шахты  

общей протяженностью		км отсутствует пожарно-оросительный трубопровод, а в	
выработках  	указанный трубопровод завален породой

и доступ к нему невозможен.
9. В выработках  	не обеспечивается необходимый

расход и давление воды для тушения возможного пожара.
На основании вышеизложенного считаю, что шахта по состоянию на

“		”		20		г. не подготовлена (подготовлена) к ликвидации возможных	

аварий и спасению людей на		полугодие 20		г.	
Вариант 2:
Проверкой систем противоаварийной готовности шахты по состоянию на

“		”		20		г. нарушения норм и правил безопасности не установлены.	

Считаю возможным согласование ПЛА на период с	“		”		

по	“		”		20		г.	
Вариант 3:
На основании уведомления шахты об устранении нарушений, указанных в пп.  

заключения о противоаварийной готовности шахты, подготовленного помощником командира отряда в профилактической службе  	(Ф.И.О.)

от “		”		20		г., и представлении на нарушения, указанные в пп.		
указанного заключения разрешительных документов, считаю возможным согласование ПЛА

на период с	“		”		по “		”		20		г.	
Помощник командира  
(наименование ВГСО)
					
(Ф.И.О.)		(подпись)		(дата)	
Примечание. В заключении помощника командира ВГСО по профилактической работе отражаются вопросы, характеризующие степень подготовленности шахты к ликвидации аварий.