Приложение № 5
к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 01.12.2011 № 681
(в ред. Приказа Ростехнадзора
от 02.04.2015 № 129)
(рекомендуемый образец)
Шахта				ВГКО	
ПРИКАЗ
от		20		г.	№		/		
О создании комиссий по организации проверок готовности шахты к согласованию ПЛА

на период с		20		г. по		20		г.	
В целях оценки противоаварийной готовности предприятия перед согласованием ПЛА приказываем:
1. Создать комиссии для проведения проверок готовности противоаварийной защиты шахты к согласованию ПЛА по следующим направлениям:
1.1. Обеспеченность шахты (горизонтов, очистных, подготовительных забоев) запасными выходами и пригодность их для передвижения людей и прохода горноспасателей в респираторах для эвакуации пострадавших.
Председатель комиссии: Заместитель директора по производству.
Члены комиссии: начальники участков, эксплуатирующих выработки;
командир (заместитель, помощник командира) взвода.
1.2. Соответствие времени выхода людей на свежую струю воздуха сроку защитного действия используемых самоспасателей, подготовленность рабочих и специалистов к их использованию. Возможность выполнения задач ВГСЧ за время защитного действия респиратора.
Председатель комиссии: зам. директора по охране труда и промышленной безопасности.
Члены комиссии: начальник участка аэрологической безопасности;
специалист, ответственный за деятельность ВГК;
командир (заместитель, помощник командира) взвода.
1.3. Определение времени загазирования тупиковых выработок в случае остановки ВМП.
Председатель комиссии: зам. директора по охране труда и промышленной безопасности.
Члены комиссии: начальник участка аэрологической безопасности;
помощник командира взвода (служба аэрологической безопасности).
1.4. Проверка газовой обстановки на выемочных участках с комбинированной схемой проветривания при возможных аварийных остановках ГОУ и их совместной работы с ВГП, работающими в реверсивных и аварийных режимах, предусмотренных ПЛА.
Председатель комиссии: зам. директора по охране труда и промышленной безопасности.
Члены комиссии: начальник участка аэрологической безопасности;
помощник командира взвода (Служба аэрологической безопасности).
1.5. Проверка устойчивости вентиляционных режимов в горных выработках и надежности принятых мер по предупреждению самопроизвольного опрокидывания вентиляционных струй при пожаре.
Председатель комиссии: зам. директора по охране труда и промышленной безопасности.
Члены комиссии: начальник участка аэрологической безопасности;
помощник командира взвода (Служба аэрологической безопасности).
1.6. Проверка вентиляционных устройств и сооружений шахты, возможности выполнения намеченных вентиляционных режимов.
Председатель комиссии: зам. директора по охране труда и промышленной безопасности.
Члены комиссии: начальник участка аэрологической безопасности;
помощник командира взвода (Служба аэрологической безопасности).
1.7. Проверка средств связи и оповещения об аварии, поиска людей, застигнутых аварией.
Председатель комиссии: главный механик шахты.
Члены комиссии: специалист, ответственный за деятельность ВГК;
помощник командира отряда в профилактической службе.
1.8. Проверка вспомогательной горноспасательной службы.
Председатель комиссии: технический руководитель (главный инженер) шахты.
Члены комиссии: командир (заместитель, помощник командира) взвода;
специалист, ответственный за деятельность ВГК;
помощник командира ВГСО по профилактической работе.
1.9. Проверка противопожарной защиты шахты.
Председатель комиссии: технический руководитель (главный инженер) шахты.
Члены комиссии: зам. директора по охране труда и промышленной безопасности;
главный механик;
помощник командира отряда по профилактической работе.
1.10. Проверка реверсивных, переключающих и герметизирующих устройств ВГП.
Председатель комиссии: технический руководитель (главный инженер) шахты.
Члены комиссии: главный механик шахты;
начальник участка аэрологической безопасности;
командир (заместитель, помощник командира) ВГСВ.
2. Для оценки состояния противоаварийной защиты шахты и принятия соответствующих решений председателям комиссий представить к  

акты по проверяемым направлениям, конкретные выводы и предложения по устранению выявленных нарушений со сроками выполнения работ.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на технического руководителя

(главного инженера) шахты		и зам. командира		ВГСО.	

Директор шахты						
	(Ф.И.О.)		(подпись)		(дата)	

Командир ВГСО						
	(Ф.И.О.)		(подпись)		(дата)	
Примечание. Состав комиссий определяют директор шахты и командир ВГСО.