Приложение № 29
к Инструкции по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и томному надзору
от 01.12.2011 № 681
(в ред. Приказа Ростехнадзора
от 02.04.2015 № 129)
(рекомендуемый образец)
Таблица и содержание оперативной части ПЛА
Позиция №  
(вид аварии и наименование выработок)
Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий	
1. Вызвать взвод и направить отделения ВГСЧ по предусмотренному маршруту.		
Оповестить лиц и учреждения об аварии согласно списку (приложение № 8)		
2. Оповестить людей об аварии (указать способ оповещения) и вывести их		
3. Вентилятор главного проветривания работает нормально		
4. Отключить электроэнергию на электроустановках		
5. Направить членов ВГК участка		к месту		
аварии для				
		
6. Организовать подачу воды по следующим		
выработкам				
		
7. Подготовить скиповой ствол, электровоз, канатно-кресельную дорогу для выезда людей и спуска и доставки отделений ВГСЧ к месту аварии		
Маршруты движения отделений ВГСЧ и их действия
1-е отделение ВГСЧ спускается в шахту по клетевому стволу, следует по  

на  	для обследования загазированных выработок

за очагом пожара  	и вывода людей

на  	(указать выработку со свежей струей воздуха).

2-е отделение ВГСЧ спускается в шахту по  	,

следует по		на		
к очагу пожара для его тушения водой из пожарного трубопровода  

	(указать месторасположение трубопровода или других

средств пожаротушения).
Последующие отделения ВГСЧ направляются на спасение людей и ликвидацию аварии в зависимости от конкретных условий ее развития.

(линия отрыва)

1-е отделение ВГСЧ спускается в шахту по клетевому стволу, следует по  

на  	для обследования загазированных выработок

за очагом пожара  	и вывода людей

на  	(указать выработку со свежей струей воздуха).

(линия отрыва)
2-е отделение ВГСЧ спускается в шахту по  	,

следует по		на		
к очагу пожара для его тушения водой из пожарного трубопровода  

	(указать месторасположение трубопровода или других

средств пожаротушения).