Приложение № 2
к Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 23.12.2011 № 738
(рекомендуемый образец)
ПАСПОРТ
породного отвала		
	(название или номер)	

(предприятие-собственник)
1. Рабочее состояние  
(действующий, недействующий)
2. Название проекта на эксплуатацию отвала  

3. Разработчик проекта  

4. Дата разработки проекта  

5. Изменение или корректировка проекта  
(название, разработчик, дата)
6. Форма отвала  
(плоская, коническая, хребтовидная)
7. Проектные параметры отвала:
высота		м;	

площадь основания		тыс. м2;	

объем		тыс. м3;	

углы откоса		град.	
	(хвостовой части, лобовой части, боковых откосов)		
8. Дата пуска отвала в эксплуатацию  

9. Дата остановки отвала  

10. Дата начала горения  

11. Дата начала тушения  

12. Дата окончания тушения  

13. Характеристика породы по данным		года:	

содержание золы		%;	

содержание серы		%;	

объемная плотность		кг/м3.	

14. Площадь механической защитной зоны		тыс. м2.	
15. Наличие в механической защитной зоне:
жилых домов		шт.;	

промышленных сооружений		шт.;	

соцкультобъектов		шт.	
16. Сведения о деформациях:
Дата произошедшей 
деформации	Количество перемещенной породы, м3	Дальность перемещения породы, м	
			
17. Сведения об изменяющихся показателях отвала:
По состоянию
на 31 декабря отчетного года	Параметры отвала	Угол откоса
в зоне отсыпки по контуру отвала, град.	Годовая подача породы
в отвал, тыс. м3	Дата проведения температурной съемки	Номер
и дата акта
о деформациях	Дата
и подпись главного инженера предприятия	
	высота, м	объем, тыс. м3	площадь основания, 
тыс. м2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9