Приложение № 10
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 06.12.2012 № 704
(рекомендуемый образец)
Перечень участков выработок,
опасных по слоевым скоплениям метана
УТВЕРЖДАЮ	
Технический руководитель
(главный инженер) шахты	

“		”		20		г.	
Шахта  

Угледобывающая организация  

№ п/п	Наименование выработки	Участок выработки, опасный по слоевым скоплениям метана	

Начальник участка АБ  
(подпись)
Геолог шахты  
(подпись)
Приложение. Срок хранения перечня участков выработок, опасных по слоевым скоплениям метана, – 1 год.