Приложение № 2
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 06.12.2012 № 704
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.09.2018 № 459)
(рекомендуемый образец)
СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
Командир		подразделения ПАСС(Ф)		Технический руководитель	
		(главный инженер) шахты	

«		»		20		г.		«		»		20		г.	
ПЛАН
проверки состава рудничного воздуха
Шахта  

Угледобывающая организация  

На		квартал 20		г.	
Категория шахты по газу  

Пласты угля, склонного к самовозгоранию  

№ п/п	Наименование выработок и мест проверки состава рудничного воздуха	Группа	Подгруппа	Количество
замеров (проб) в месяц	Определяемые газы	Примечание	
				I	II	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Начальник участка АБ  

«		»		20		г.	
Примечание. Срок хранения плана проверки состава рудничного воздуха – 1 год.