Приложение № 4
к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных военными автомобильными инспекциями или автомобильными службами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.06.2015 № 557)
Лицевая сторона
Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection
Регистрационный номер	Срок действия до	

		военная автомобильная инспекция (территориальная)	
			
Первичная проверка			Повторная проверка		
Регистрационный знак ТС:		Марка, модель ТС:		
VIN:		Категория ТС:		
Номер рамы:		Год выпуска ТС:		
Номер кузова:				
СРТС (серия, номер, выдан кем, когда):		

№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра		№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении 
технического осмотра		№	Параметры и требования, предъявляемые 
к транспортным средствам при проведении 
технического осмотра		
I. Тормозные системы	26.	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией		51.	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн		
1.	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения		IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели	52.	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки		
2.	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям		27.	Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла		53.	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы		
3.	Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов (тракторных поездов) с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения		28.	Обеспечение стеклоочистителем подачи жидкости в зоны очистки стекла		54.	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора		
			29.	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей		55.	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. 
Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам		
4.	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер		V. Шины, колеса и гусеничные цепи				
5.	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушение герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе		30.	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям		56.	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам		
			31.	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации		57.	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельного-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств		
6.	Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением		32.	Наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес					
7.	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов		33.	Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес		58.	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой		
8.	Отсутствие трещин, остаточной деформации деталей тормозного привода		34.	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес					
9.	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем		35.	Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями		59.	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем		
10.	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания		36.	Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу					
11.	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода		37.	Соответствие остаточной высоты почвозацепов машин на гусеничном ходу		60.	Отсутствие продольного люфта в беззазорно тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача		
			38.	Одинаковое число звеньев в левой и правой гусеничных цепях					
12.	Отсутствие превышения предельных значений свободного хода тормозных педалей		39.	Отсутствие трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи		61.	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром		
13.	Отсутствие разницы в величине свободного хода тормозных педалей		40.	Отсутствие превышения предельных значений разности провисаний левой и правой гусеничных цепей		62.	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям		
II. Рулевое управление	VI. Двигатель и его системы	63.	Оснащение транспортных средств исправными ремнями		
14.	Работоспособность усилителя рулевого управления.
Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса		41.	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям		64.	Наличие знака аварийной остановки		
15.	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе		42.	Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания		65.	Наличие не менее двух противооткатных упоров		
16.	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении		43.	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива		66.	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям		
17.	Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма		44.	Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе.
Соответствие газовых баллонов установленным требованиям		67.	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки		
18.	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе		45.	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы		68.	Работоспособность механизмов регулировки сидений		
19.	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией		VII. Прочие элементы конструкции		69.	Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям		
20.	Отсутствие превышения предельных значений свободного хода рукояток рычагов управления муфтами поворота		46.	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями		70.	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам		
21.	Обеспечение полного разрыва потока мощности в сторону поворота при полном перемещении 
рычага управления на себя		47.	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.
Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла		71.	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса		
III. Внешние световые приборы				72.	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор		
22.	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям		48.	Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей		73.	Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей		
23.	Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов		49.	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя		74.	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями		
24.	Работоспособность и режим работы сигналов торможения		50.	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства		75.	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб		
25.	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям								

Оборотная сторона
Результаты диагностирования	
Параметры, по которым установлено несоответствие	Пункт диагностической карты	
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметров		

					

					

					
Невыполненные требования	
Предмет проверки 
(узел, деталь, агрегат)	Содержание невыполненного требования 
(с указанием нормативного источника)		

			

			

Примечания:	
	
Примеры оформления
соответствует - 		не соответствует -		проверка не проводилась -  		

Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства					
		возможно
Passed	невозможно
Failed		
Results of the roadworthiness inspection					

	Дата:											
Ф.И.О. должностного лица, проводившего диагностирование:		
Подпись
Signature	Штамп
Stamp