(продолжение к приложению № 11)
КНИГА ПРИЕМКИ И СДАЧИ СМЕН
Подъем  

Шахта  

Организация  

Начата	“		”		20		г.	

Окончена	“		”		20		г.	

Дата	Часы сдачи смены	Фамилия машиниста, принимающего смену	Пожарные средства	Чистота помещений	Состояние элементов	
					Тормозные устройства	Компрессорная установка	Ограничитель скорости, защита от напуска каната	Блокировочные устройства	Концевые выключатели	Указатель глубины и скоростемер	
					рабочие	предохранительные 						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(продолжение)
подъемной машины	
Аппаратура сигнализации и измерительные приборы	Состояние двигателей и пусковой электроаппаратуры	Барабаны и футеровка	Подшипники	Наличие смазки	Аппаратура автоматизации	Подпись в приеме смены	Замечания	
				в подшипниках	в картере зубчатой передачи				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Примечание. В книгу записывают состояние подъемной установки при ежесменных осмотрах, проводимых машинистами при приемке и сдаче смен.
В графу 4 вносят запись о наличии и состоянии всех пожарных средств.
Машинист делает запись: “Полностью” или “Некомплектно”.
В графе 5 делают отметку о чистоте помещения. Машинист делает запись: “Чисто” или “Грязно”.
В графах 6 – 19 записывают состояние элементов подъемной машины. Машинист делает запись: “Исправно” или “Неисправно”.
Элементы автоматизации в автоматизированных подъемах осматривают в соответствии с инструкцией (электрослесарь).
В графе 21 машинисты могут делать записи о состоянии элементов подъемной машины, не вошедшие в перечень граф 6 – 19.
В этой же графе ставится подпись надзора, механика подъема, главного механика шахты или производственного объединения в день проверки подъемной машины.