Приложение № 3
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2013 г. № 563
(Рекомендуемый образец)
Паспорт
грузовой подвесной канатной дороги

(наименование, тип канатной дороги)

ПАСПОРТ

(обозначение паспорта)
Канатная дорога зарегистрирована за №  

в управлении  
(наименование регистрирующего органа)
“		”		20		г.	
В паспорте пронумеровано и прошито  		листов.

(должность, ф.и.о. лица, выполнившего регистрацию, подпись)
20		г.	
1. Основная техническая характеристика ГПКД
Тип дороги

Производительность в прямом (рабочая сторона) направлении, т/час

Производительность в обратном направлении (порожняя сторона), т/час

Скорость движения вагонеток на линии, м/с

Скорость движения вагонеток на станции, м/с

Интервал по времени между вагонетками, с

Диаметр каната:

несущего прямой ветви, мм

несущего обратной ветви, мм

тягового, мм

натяжного для несущего (несуще-тягового) каната, мм

натяжного для тягового каната, мм

Подвижной состав:

тип

полезная грузоподъемность, т

нагрузка на тележку, т

вес вагонетки, в т.ч.:

тележка, т

подвеска, т

кузов, т

количество, шт.

Количество приводных участков, шт.

Для каждого приводного участка:

длина линии по горизонтали, м

длина линии по склону, м

превышение верхней станции над нижней, м

количество опор, шт.

ширина колеи, м

максимальный уклон каната в пролете, %

мощность привода, кВт

максимальное окружное усилие на приводном шкиве, кН

максимальная скорость ветра, при которой допускается работа ГПКД, м/с.

2. Основные участники сооружения ГПКД
Организация (-ии), осуществившие инженерные изыскания  

Генеральный разработчик проектной документации  

Изготовитель (-ли) основного механического оборудования  

Изготовитель (-ли) металлоконструкций  

Изготовитель (-ли) систем управления, сигнализации, связи  

Генеральный подрядчик (подрядчики)  

Экспертная организация  

3. Сведения о вводе в эксплуатацию
Грузовая
подвесная
канатная дорога  
(наименование, тип, шифр)
по итогам рассмотрения акта о возможности ввода в эксплуатацию от	“		”		20		г.	

№		и экспертизы промышленной безопасности ГПКД от	“		”		20		г.	
признана пригодной к эксплуатации.
Ответственный за производственный контроль				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Срок службы канатной дороги составляет  		лет.

К паспорту прилагаются паспорта комплектующих изделий и оборудования.
4. Сведения о назначении технического руководителя (начальника ГПКД), ответственного за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию ГПКД
Номер и дата приказа о назначении	Фамилия, инициалы	Должность	Номер и срок действия удостоверения	Подпись	

(не менее 3 листов)
5. Сведения о ремонте и реконструкции канатной дороги
(замена канатов, муфт канатов, ремонт подвижного
состава и проведение счаливания канатов, замена
электрических приборов и аппаратуры)
Дата	Сведения о ремонте и реконструкции	Подпись ответственного лица	

(не менее 10 листов)
6. Запись результатов технического освидетельствования
Дата	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	

(не менее 30 листов)