Приложение 3
		.
полное наименование организации держателя эталона
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА
(ПрС №	аналогичен номеру паспорта на эталон)	
	.
наименование величины, разряд по государственной поверочной схеме (привести наименование поверочной схемы) или класс точности (в случае отсутствия разряда)
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭТАЛОНА
Таблица 1 – Состав государственного эталона
№	Наименование	Тип	Заводской номер	

1. Обязательные метрологические и технические требования к государственному эталону
1.1. Метрологические требования

Приводится перечень обязательных метрологических требований к эталону

1.2. Технические требования

Приводится перечень обязательных технических требований к эталону

2. Межаттестационный интервал
	.
наименование эталона
		месяцев

3. Требования к помещениям и условиям содержания и применения государственного эталона
	.
наименование эталона
Приводится перечень требований к условиям содержания и применения эталона
4. Требования по установке, регулировке и подготовке государственного эталона к его эксплуатации
Приводятся требования к монтажу, наладке и подготовке эталона к эксплуатации
5. Процедура контроля технического состояния государственного эталона и условий его содержания и применения
Приводится описание процедуры контроля технического состояния эталона и условий его содержания.
6. Процедура технического обслуживания средств измерений, используемых для передачи значения величины, вспомогательных средств измерений и дополнительного оборудования
Приводится описание процедуры технического обслуживания средств измерений, используемых для передачи значения величины, вспомогательных средств измерений и дополнительного оборудования
7. Методика периодической аттестации государственного эталона
7.1. Аттестация эталона включает в себя:
- поверку (калибровку) средств измерений, используемых для хранения и передачи значений величины и вспомогательных средств измерений;
- проведение проверки (испытаний) и оценки соответствия вспомогательного оборудования (метрологического и технического) требованиям, установленным для него в эксплуатационной документации;
- проверку работоспособности и правил содержания эталона;
- оценку метрологических характеристик эталона с учетом возможного влияния вспомогательных средств измерений и оборудования.
Привести ссылки на документы, в соответствии с которыми проводится поверка (калибровка) средств измерений, а также проверка (испытания) и оценка соответствия вспомогательного оборудования (метрологического и технического).
7.2. Поверка (калибровка) средств измерений, используемых для передачи значений величины, и вспомогательных средств измерений осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на компетентность выполнения работ по поверке средств измерений, в область аккредитации которых включены соответствующие группы средств измерений. К свидетельствам о поверке (к сертификатам калибровки) эталона прилагаются протоколы поверки (калибровки).
7.3. Аттестация эталона осуществляется организацией держателем эталона, которому принадлежит эталон на правах собственности или долгосрочной аренды.
7.4. По результатам аттестации оформляется свидетельство об аттестации по установленной форме.
Руководитель
организации				
	подпись		Инициалы, фамилия	

Должность специалиста, ответственного за содержание
и применение эталона		подпись		Инициалы, фамилия