Приложение № 22
к Инструкции по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 декабря 2013 г. № 610
(рекомендуемые образцы)
Утверждаю:
Главный инженер

“		”		20		г.	
АКТ
испытания анкеров на несущую способность
от “		”		20		г.	
Комиссия в составе:

Провела испытания несущей способности анкеров, установленных в  

№ п/п	Место заложения анкеров
(привязка к МТ или ПК)	Нагрузка на анкер, кН	Смещение анкера в шпуре, мм	Примечания	
1					
2					
3					
Выводы:

Подписи:
1.  

2.