Приложение № 16
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Правила безопасности при взрывных работах”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 16 декабря 2013 г. № 605
(рекомендуемый образец)
УТВЕРЖДАЮ:
Технический руководитель
подрядной организации		УТВЕРЖДАЮ:
Технический руководитель карьера (разреза, артели, прииска, рудника, рудо-, карьероуправления, комбината, строительства)	
			
“		”				г.		“		”				г.	
РАСПОРЯДОК
проведения массового взрыва
блок №		горизонт		
карьера  

организации  

1. Дата взрыва  

2. Место взрыва  

3. Время взрыва (местное)  

4. Заряжание проводится с		час.		мин. до		час.		мин.	
5. Общее расчетное количество взрывчатых веществ на взрыв
	кг

6. Общее количество взрываемых скважин  	шт.

7. Взрывание  
(наименование способа)
с интервалами замедлений, количество ступеней замедлений  

8. Фамилия старшего взрывника и взрывника, который будет монтировать электровзрывную (взрывную) сеть  

9. Порядок заряжания скважин  

10. Порядок монтажа электровзрывной (взрывной) сети  

11. Место расположения взрывной станции  

12. Опасная зона:
для людей  	м,

для оборудования  	м,

для сооружений  	м

13. Объекты, находящиеся в опасной зоне  

14. Мероприятия по предотвращению повреждений охраняемых объектов 

15. Оборудование отводится от ближайшей скважины:
экскаваторы – на  	м,

буровые станки – на  	м,

прочее оборудование – на  	м

16. Схема расстановки постов охраны опасной зоны прилагается
17. Ответственным руководителем массового взрыва назначен  

(должность, фамилия, инициалы)
18. Подвозка взрывчатых материалов к месту взрыва производится  

(вид транспорта)

в сопровождении  
(должность, фамилия, инициалы)
19. Для очистки скважин перед заряжанием на блоке используются  

(технические средства)
Обслуживающая бригада  
(фамилии и инициалы бригадира и рабочих)

Инструктаж бригады проведен  
(кем, когда)

20. Ответственным за вывод людей с территории запретной и опасной зон назначен

(должность, фамилия, инициалы)

21. Ответственным за заряжание и монтаж взрывной (электровзрывной) сети назначен

(должность, фамилия, инициалы)

22. Ответственным за вывод внутрикарьерного транспорта из запретной и опасной зон назначен

(должность, фамилия, инициалы)
23. Ответственным за охрану запретной и опасной зон назначен  

(должность, фамилия, инициалы)
24. Ответственным за отвод оборудования из запретной и опасной зон назначен

(должность, фамилия, инициалы)

25. Ответственным за отключение электроэнергии, удаление в безопасное место аппаратуры перед взрывом, а также за проверку и подключение ее после взрыва назначен

(должность, фамилия, инициалы)
26. Ответственным за подачу звуковых и световых сигналов назначен

(должность, фамилия, инициалы)
27. Ответственным за оповещение соседних организаций (организаций, производственных подразделений) назначен  

(должность, фамилия, инициалы)
28. Подача сигналов проводится по распоряжению ответственного руководителя взрыва

(фамилия, инициалы)
исполнителями  
(фамилия, инициалы)

(технические средства, место)
28.1. После выставления постов подается предупредительный сигнал

(вид сигнала, кем подается)

28.2. По указанию ответственного за вывод людей все трудящиеся, не занятые заряжанием, должны удалиться за пределы запретной зоны  

(указать куда)
28.3. Осуществляются перечисленные в распорядке проведения массового взрыва дополнительные меры безопасности, связанные с вводом запретной зоны

28.4. После удаления людей, не связанных с подготовкой взрыва, охрану запретной зоны осуществляют  
(фамилии, инициалы)
28.5. Заряжание скважин осуществляют  
(фамилия, инициалы)
Место сбора лиц, выполнивших заряжание, перед выходом из запретной зоны

По завершении заряжания в установленном в организации порядке выставляются посты охраны опасной зоны. В распорядке проведения массового взрыва указывается, где выставляются посты, кто осуществляет охрану, излагается система вывода за пределы опасной зоны лиц, не связанных с укладкой в заряды боевиков с электродетонаторами, монтажом взрывной (электровзрывной) сети
28.6. Укладку в заряды боевиков с электродетонаторами, монтаж взрывной (электровзрывной) сети осуществляют  
(фамилии, инициалы)
под руководством  
(фамилия, инициалы)

28.7. Боевой сигнал  
(вид сигнала, кем подается)

29. После подачи боевого сигнала производится взрыв  

(способ взрывания)
30. Сигнал “Отбой”  
(вид сигнала, кем подается)
после получения указания  
(должность, фамилия, инициалы)
31. Время проветривания и допуска людей: в карьер, к месту взрыва

	час.		мин.		
32. С распорядком проведения массового взрыва ознакомлены:
Ответственный руководитель взрыва	
(подпись)
Ответственный за вывод людей
с территории запретной и опасной зон	
(подпись)
Ответственный за заряжание, монтаж
взрывной (электровзрывной) сети	
(подпись)
Ответственный за вывод внутрикарьерного
транспорта из запретной и опасной зон	
(подпись)
Ответственный за отвод оборудования
из запретной и опасной зон	
(подпись)
Ответственный за отключение электроэнергии	
(подпись)
Ответственный за охрану запретной и опасной зон	
(подпись)
Ответственный за подачу сигналов	
(подпись)
Ответственный за оповещение соседних организаций	
(подпись)
Распорядок проведения массового взрыва составил

(должность, фамилия, инициалы, дата)

(подпись)
Распорядок проведения массового взрыва проверил

(должность, фамилия, инициалы, дата)

(подпись)