Приложение № 7
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 6 февраля 2014 г. № 42
Рекомендуемый образец
Журнал осмотра и ремонта КД

(наименование дороги)

(владелец КД)
Форма № 1
Несущий канат
Число, месяц, год	Результаты осмотра	Прочие	Меры по устранению дефекта, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Когда, кем и как устранены неполадки	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
	число обрывов проволок на двухметровой длине каната	расстояние наиболее поврежденного места от конца каната у анкера	общее число обрывов проволок по всей длине каната	Состояние муфт						
				переходных	концевых						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
Форма № 2
Тяговый и несуще-тяговый канат
Число, месяц, год	Результаты осмотра	Меры по устранению дефектов, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены замеченные дефекты	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
	число обрывов проволок на шаге свивки каната	расстояние наиболее поврежденного места от условной точки на канате	состояние счалок	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
Форма № 3
Натяжной канат к несущему канату
Число, месяц, год	Результаты осмотра	Состояние муфт	Меры по устранению дефекта, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены неполадки	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
	число обрывов проволок на двухметровой длине каната	расстояние наиболее поврежденного места от конца каната у анкера	общее число обрывов проволок по всей длине каната	переходных	концевых	прочих					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
Форма № 4
Натяжной канат к тяговому и несуще-тяговому канату
Число, месяц, год	Результаты осмотра	Меры по устранению дефектов, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены замеченные дефекты	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
	число обрывов проволок на шаге свивки каната	расстояние наиболее поврежденного места от условной точки на канате	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Форма № 5
Натяжное устройство
Число, месяц, год	Результаты осмотра	Меры по устранению дефекта, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены замеченные дефекты	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
1	2	3	4	5	6	
						
Форма № 6
Опоры
Число, месяц, год	Результаты осмотра	Меры по устранению дефекта, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены замеченные дефекты	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
	состояние оборудования	состояние конструкций	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Форма № 7
Станция
Число, месяц, год	Результаты осмотра	Меры по устранению дефекта или неполадки, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены замеченные дефекты	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
	механическое оборудование	электрическое оборудование	Подпись ответственного за безопасную эксплуатацию	прочие					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
Форма № 8
Подвижной состав
Число, месяц, год	Номер вагона, кресла (кабины)	Дата начала эксплуатации	Результаты осмотра	Меры по устранению дефекта, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены замеченные дефекты	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
Форма № 9
Приборы безопасности. Аппаратура сигнализации и связи
Число, месяц, год	Осматриваемый объект	Результаты осмотра	Меры по устранению дефекта, срок выполнения, кому поручено	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	Кем, когда и как устранены замеченные дефекты	Замечания и подпись ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
1	2	3	4	5	6	7	
							
Форма № 10
Ремонт оборудования
Число, месяц, год	Описание работ	Подпись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности	
1	2	3	4	
				
Примечания.
1. Форму № 10 ведет оператор КД. В графу 2 следует вносить описание работ по ремонту с наименованием замененных частей: смена канатов, их смазка, испытание оборудования.
2. Документы, подтверждающие качество вновь установленных канатов, примененных при ремонте материалов, электродов, а также качество сварки, следует хранить в специальной папке.
Порядок ведения журнала
Журнал ведет и хранит на приводной станции оператор. Формы № 1 – 9 необходимо составлять:
№ 1 – отдельно для каждого несущего каната.
Для несущих канатов необходимо также иметь схемы повреждений канатов с указанием места и числа обрывов проволок.
№ 2 – отдельно для тяговых канатов.
На кольцевых дорогах – для несуще-тягового каната.
№ 3 и № 4 – отдельно для каждого из указанных канатов.
№ 5 – отдельно для каждого натяжного устройства.
№ 6 – отдельно для каждой опоры.
№ 7 – отдельно для каждой станции.
В форме № 9 следует указывать состояние рабочего и аварийного выключателей, ограничителя скорости и других приборов и устройств безопасности, а также аппаратов сигнализации и связи.
Записи месячного, квартального, годового осмотров отделяются от остальных записей чертой.
При исправном состоянии обследуемого объекта в соответствующих графах делают запись “исправно”, в противном случае отмечают, что именно неисправно.