Приложение
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Инструкция по ведению огневых работ в горных выработках, надшахтных зданиях шахт и углеобогатительных фабриках”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 14 октября 2014 г. № 463
(рекомендуемый образец)
УТВЕРЖДАЮ:
Технический руководитель
(главный инженер) шахты (УОФ)
“		”		20		г.	
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ
Шахта (УОФ)  

(вид работ)
работ в  
(место проведения работ)
Начало	“		”		20		г.	

Окончание	“		”		20		г.	
Настоящий план проведения огневых работ хранится в течение года.
1. Огневые работы  
(вид работ)
проводить по наряду-допуску на проведение огневых работ №  

от	“		”		20		г.	
2. Вид и состав огневых работ  

3. Огневые работы осуществлять с помощью  
(указать вид оборудования)
в количестве		шт.	
4. В течение всего времени проведения огневых работ на рабочем месте находятся:
ответственный за проведение огневых работ  
(должность, Ф.И.О., подпись)
специалист участка аэрологической безопасности (пылевентиляционной службы), осуществляющий контроль за содержанием метана, оксида углерода и выполнением мер безопасности при проведении огневых работ  
(должность, Ф.И.О., подпись)
член ВГК (добровольный пожарный)  
(должность, Ф.И.О., подпись)
5. Меры по обеспечению безопасности:
п/п	Меры по обеспечению безопасности	Ответственный	
	До начала огневых работ:		
1	осмотреть место проведения огневых работ				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	убрать все воспламеняющиеся материалы не менее чем на 20 м от места огневых работ				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	увлажнить почву, бока, кровлю выработки водой на протяжении не менее 10 м во все стороны от места огневых работ; произвести замер концентрации горючих и вредных газов у места проведения работ. При отсутствии недопустимых концентраций горючих или вредных газов разрешить проведение работ				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
		разместить у места огневых работ огнетушители
					
			шт., ящики (ведро) с песком или инертной
					
		пылью		шт., пожарные рукава со стволами,
					
		присоединенные к водоводу		шт.; вывести
					
		людей из				(должность, Ф.И.О., подпись)		
			(перечислить выработки, в которые может					
							
		попасть диоксид углерода)					
	проверить исправность работы сварочного аппарата или керосинореза, наличие предохранительных устройств				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	При проведении огневых работ:		
2	изолировать обрабатываемую деталь от горючих элементов (стальным листом, слоем песка и др.)				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	складывать остатки электродов в металлический ящик				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	не приближать бачок с керосином к источнику огня ближе 5 м				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	периодически, не реже чем через 30 мин., замерять концентрацию горючих и вредных газов в атмосфере у места проведения работ. В случае превышения допустимой концентрации работы прекратить, людей из опасной зоны вывести				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	После проведения огневых работ:		
3	увлажнить почву, бока, кровлю выработки водой не менее чем на 10 м во все стороны от места проведения огневых работ				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	члену ВГК (добровольному пожарному) дежурить на месте проведения огневых работ не менее 2 часов, после чего осмотреть выработку (место проведения работ) и доложить горному диспетчеру				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
	место проведения работ покидают по разрешению горного диспетчера				
			(должность, Ф.И.О., подпись)		
6. Дополнительные меры по обеспечению безопасности:

7. Заливка бачка керосином произведена  
(должность, Ф.И.О., подпись)
в присутствии  
(должность, Ф.И.О., подпись)
8. План проведения огневых работ во время проведения огневых работ находится у лица, ответственного за их проведение.
9. Запрещается вносить в план проведения огневых работ дополнения, изменения и исправления после его согласования и утверждения.
Специалист структурного подразделения шахты (УОФ)

(должность, Ф.И.О., подпись)
“		”		20		г.	
С планом проведения огневых работ ознакомлены и приняли к исполнению:
Ответственный за проведение огневых работ

(должность, Ф.И.О., подпись)
Специалист участка аэрологической безопасности
(пылевентиляционной службы)  
(должность, Ф.И.О., подпись)
Член ВГК (добровольный пожарный)  
(должность, Ф.И.О., подпись)
Электросварщик (керосинорезчик)  
(должность, Ф.И.О., подпись)
Примечание. На проведение огневых работ подрядной организацией план проведения огневых работ составляет технический руководитель (главный инженер) подрядной организации, утверждает руководитель (директор) шахты (УОФ).