ПРОТОКОЛ
результатов испытаний герметичного ограждения

(предварительных, после окончания строительства, периодических)

(в целом или его автономной части)

(на герметичность, прочность)
Блок №				атомной станции	

“		”		20		г.	
1. О результатах испытаний  
(предварительных, после окончания строительства, периодических)
герметичного ограждения  
(в целом или его автономной части)
на герметичность.
1.1. Испытания выполнялись согласно требованиям пунктов №  		программы

испытания и проводились в период с		по		
График изменения давления воздуха в зоне локализации аварий, протоколы регистрации параметров для определения значений утечки, а также ведомость выявленных дефектов герметичного ограждения прилагаются к настоящему протоколу.
1.2. Значения утечки определены для следующего количества испытаний:

ъ
Значения испытательного давления воздуха внутри герметичного ограждения и результаты расчетов приведены ниже.
Значение утечки и абсолютная погрешность ее измерения, %/сут	Доверительная вероятность	Начальное испытательное давление, кПа	Начало испытания при указанном давлении	
			Дата	Время, ч	

1.3. Полученные значения утечки сопоставлены (в соответствии с требованиями пункта №		
программы испытаний) с критериями герметичности и удовлетворяют (не удовлетворяют) указанным требованиям.
2. О результатах испытаний  
(предварительных, после окончания строительства, периодических)
герметичного ограждения  
(в целом или его автономной части)
на прочность.
2.1. Испытания проводились согласно требованиям пунктов №  

рабочей программы в период с		по		
(см. пункт 1.1 настоящего протокола).
Протоколы регистрации параметров, а также ведомость выявленных дефектов герметичного ограждения прилагаются к настоящему протоколу.
2.2. Напряженно-деформированное состояние герметичного ограждения

(в целом или его автономной части)
определено для  	значений испытательного давления воздуха в зоне

локализации аварий, равных  	кПа.

Оценка напряженно-деформированного состояния осуществлялась по данным показаний

	преобразователей с одновременным осмотром поверхности бетона для

обнаружения трещин (в соответствии с требованиями пунктов №  

рабочей программы).
Значения напряжений в арматуре при испытательном давлении  		кПа не

превышали		кПа. Исключение составили зоны		, где отмечены	
напряжения до  		кПа.

На отметках		в зонах		зафиксированы трещины с	
раскрытием  		мм.

После снижения давления в герметичном ограждении трещины  

(закрылись, не закрылись)
2.3. Измеренные значения напряжений, деформаций (перемещений), наклонов, а также зафиксированное раскрытие трещин  	проектных значений.
(не превышают, превышают)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Герметичное ограждение  
(в целом или его автономная часть)
блока №  	атомной станции:

	испытания на герметичность;
(выдержало, не выдержало)
	испытания на прочность
(выдержало, не выдержало)
Председатель комиссии
по проведению испытания	
(подпись, фамилия)
Члены комиссии	
(подписи, фамилии)