АКТ
об устранении дефектов, выявленных при испытаниях  
(предварительных,

после окончания строительства, после ремонта)
герметичного ограждения  
(в целом или его автономной части)

(на герметичность, прочность)
Блок №				атомной станции	

“		”		20		г.	
1. Устранялись дефекты, указанные в ведомостях выявленных дефектов:
№		от		к протоколу		испытаний №		от		
2. Все отмеченные дефекты  
(устранены, не устранены)

(если нет, указать маркировку дефекта и причину невозможности его устранения)
Ремонтные работы проводились группой под руководством:  

(фамилия)
3. Контроль ремонтных работ проводился способом  

4. Результаты контроля  

Ответственные исполнители	
(подписи, фамилии)

Ответственный от специализированного
подразделения по приемке	
(подпись, фамилия)
Ответственный контролер по приемке	
(подпись, фамилия)