Приложение № 12
обязательное
Протокол осмотра судна перед постановкой в ремонт
“		”		20		г.	

(наименование организации)
В целях определения готовности судна  

для производства ремонта комиссия в составе:  

(строитель, представитель пожарной охраны)

(руководитель группы контроля ПВБ, капитан, старший механик)
произвела осмотр готовности судна к ремонту в части обеспечения пожарной безопасности и РЕШИЛА:
До постановки судна на ремонт капитану  
(Ф.И.О.)
предлагается выполнить следующие мероприятия:
1. Изучить со всем личным составом заводскую инструкцию о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ на  
(наименование организации)
2.  

3.  

“		”		20		г.	
Строитель  

Представитель пожарной охраны  

Капитан (командир)  

Старший механик