Приложение № 3
к федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии “Правила ядерной безопасности критических стендов”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 23 августа 2016 г. № 348
(рекомендуемый образец)
Паспорт критического стенда
1. Наименование критического стенда, тип критической сборки  

(тип и обогащение ядерного топлива, материал замедлителя, материал отражателя,
геометрия активной зоны и отражателя)
2. Место размещения  

3. Разработчики проекта критического стенда  

4. Эксплуатирующая организация  

5. Дата ввода критического стенда в эксплуатацию  

6.* Запас реактивности критической сборки, β эфф  

7. Максимальный запас реактивности, β эфф  

8. Максимальная разрешенная мощность, Вт  

9. Предельные значения технологических параметров *  

10. Характеристики СУЗ:
10.1. Каналы контроля:
а) по уровню плотности потока нейтронов  
(тип и количество каналов)
б) по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов  
(тип и количество каналов)
10.2. Каналы аварийной защиты:
а) по уровню плотности потока нейтронов  
(тип и количество каналов и приборов)
б) по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов  

(тип и количество каналов и приборов)
в) данные о совмещении функций защиты и контроля  

10.3. Рабочие органы регулирования и компенсации *  

(количество, эффективность, быстродействие)
10.4. Рабочие органы аварийной защиты  
(количество, эффективность, быстродействие)
11. Системы останова, используемые в дополнение к аварийной защите  

(тип, способ введения в действие, эффективность, быстродействие)

12. Экспериментальные и загрузочные устройства *  

(тип, назначение, максимальная вносимая реактивность)

13. Проектный (назначенный) срок эксплуатации  

14. Дополнительные сведения  

15. Паспорт составлен на основании  

Руководитель эксплуатирующей организации

(Ф.И.О./подпись)
“		”		20		г.	
М.П. (при наличии)