(Рекомендуемый образец)
ЖУРНАЛ
автоматизированного прогноза выбросоопасности системами аэрогазового контроля
Пласт		, горизонт		, участок		, выработка		
Исходные данные:
площадь сечения забоя в проходке Sпр  	, м2;

удельный вес угля γуг  	, МН/м3;

время реакции угольного пласта на производство в забое взрывных работ tp  	, мин (tp ≤ 120 мин).

Дата, пикет забоя	Характеристики угольных пачек в сечении забоя
(от нижней к верхней)	Время производства взрывных работ, ч
(мин)	Фоновое содержание метана Cф, %	Результаты измерения содержания метана после взрывных работ, %	Максимальное содержание метана после взрывных работ Cmax, %	Результаты измерения расхода воздуха после взрывных работ, м3/мин	Среднее значение расхода воздуха, зарегистрированного в конце интервала регистрации Qср, м3/мин
Qср, м3/мин	Подвигание забоя за цикл
b, м	Пороговое содержание метана после взрывания Cпор, %	Эффективная газоносность угольного пласта
Xэф, м3/т	Заключение о наличии выбросоопасной зоны и подпись исполнителя	Подпись руководителя службы прогноза ДЯ	
	мощность mуг.пач, м	средняя прочность угля qср.уг, у.е.	мощность выбросоопасной угольной пачки или совокупности угольных пачек mуг.пач, м																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15