Приложение № 3
к Положению о порядке проведения
ревизии и маркирования специальными
знаками визуального контроля
средств учета электрической энергии
Дата проведенной ревизии	Управление Госэнергонадзора
в субъекте Российской Федерации	
“		”		200		 г.		

	Территориальный орган
Госстандарта России	

	Энергосбытовая организация	
		
АКТ
о проведении ревизии и маркировании средств учета
электрической энергии, используемых для расчетов
за потребляемую электроэнергию с юридическим лицом

(организация – потребитель электрической энергии)

(юридический адрес)
Комиссия в составе:
представителя Госэнергонадзора/Госстандарта  		(председатель) и

членов комиссии:
представителя энергосбытовой организации  		,

представителя проверяемой организации  

произвела ревизию и маркирование средствами визуального контроля нижеперечисленных средств учета электрической энергии.
Электросчетчик типа		. Заводской №		,	
	(инд./электронный)				
акт./реакт.	энергии,		-фазный,		-элементный,		-тарифный,	
кл. точности 		.

Номинальный ток		А. Максимальный ток		А. Напряжение		В.	
Счетчик включен через:
трансформаторы тока типа		, кол-во		, коэф. тр-ции		,	
кл. точности 		.

Трансформатор напряжения типа		, коэф. тр-ции		, кл. точности		.	
В цепях включения имеются 		шт. промежуточных клеммных соединений.

Электросчетчик подключен к автоматизированной системе учета типа 		, через

импульсный/цифровой выход. В цепях имеются 		промежуточные клеммы.

1Тарифные механизмы счетчика управляются встроенными часами/внешним устройством.
Счетчик установлен в отапливаемом (неотапливаемом) помещении  		.

В ходе ревизии проверено и установлено:
1. Приборы учета установлены на границе (не на границе) сетей потребителя и энергоснабжающей организации.
Потери электроэнергии на участке от границы сетей потребителя и энергоснабжающей организации до места установки прибора учета учитываются правильно (неправильно).
2. Классы точности счетчика, измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) требованиям действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ) соответствуют (не соответствуют).
3. Даты установки пломб Госповерителя на счетчике 		,
дата (дата отсутствует)
ТТ		, ТН		.	
Пломбы энергосбытовой организации на счетчике есть (нет), на ТТ есть (нет), на ТН есть (нет), на испытательной коробке есть (нет), на промежуточных клеммах есть (нет).
4. Величины межповерочных интервалов (МПИ) электросчетчика (		лет) – (не) соблюдаются,	
ТТ (		лет) – (не) соблюдаются и ТН (		лет) – (не) соблюдаются.	
5. Коэффициент трансформации ТТ реальным режимам загрузки проверяемого присоединения – (не) соответствует.
6. ТН, к которым подсоединен счетчик, (не) перегружен.
7. Величина потерь напряжения в соединительных проводах от ТН до расчетных электросчетчиков

составляет		% и (не) соответствует требованиям действующих ПУЭ.	
8. Температурный режим эксплуатации счетчика требованиям технического паспорта (не) соответствует.
Утепляющий кожух на счетчик (при установке в неотапливаемых помещениях) (не) установлен и (не)исправен.
9. Не защищенных от несанкционированного вмешательства промежуточных клеммных соединений в цепях учета, цепях АСКУЭ, цепях устройств управления тарифными механизмами, приводов ТН,

подлежащих маркированию знаками, –		шт.	
10. Схема включения расчетных приборов учета собрана (не)правильно (подлежит дополнительной инструментальной проверке).
Средства учета промаркированы		знаками визуального контроля.	
Места установки и № Знаков:
на счетчике №		, на клеммнике ТТ №		, на клеммнике ТН	
№		, на промежуточных клеммниках в цепях учета, цепях АСКУЭ, цепях устройств	
управления тарифными механизмами №		.	
Недостатки, выявленные в ходе ревизии по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, подлежат

(нужное обвести)
устранению в срок до 		.

Председатель комиссии:
					
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
Члены комиссии:
					
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
					
(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)