Приложение № 26
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 31 октября 2016 г. № 451
(рекомендуемый образец)
ТАБЛИЦА И СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ
ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
Позиция №  
(вид аварии и наименование выработок)
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий	
1	Вызвать подразделение ПАСС(Ф)		и направить		
	отделение ПАСС(Ф) по предусмотренному маршруту.
Оповестить лиц и учреждения об аварии согласно списку

			
2	Оповестить людей об аварии (указать способ оповещения) и
		
	вывести их в (на)				
			
3	ВГП работает нормально		
4	Отключить электроэнергию на электроустановках		
5	Направить членов ВГК участка		к месту аварии		
	для				
			
6	Организовать подачу воды по следующим выработкам

			
7	Подготовить скиповой ствол, электровоз, канатно-кресельную дорогу для выезда людей и спуска и доставки отделений ПАСС(Ф) к месту аварии		

МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПАСС(Ф) И ИХ ДЕЙСТВИЯ
1-е отделение ПАСС(Ф) спускается в шахту по клетевому стволу, следует

по		на		для обследования загазированных	

выработок за очагом пожара		и вывода людей	

на		(указать выработку со свежей струей воздуха).	

2-е отделение ПАСС(Ф) спускается в шахту по		, следует	

по		на		к очагу пожара для его тушения	

водой из пожарного трубопровода		(указать	
месторасположение трубопровода или других средств пожаротушения).
Последующие отделения ПАСС(Ф) направляются на спасение людей и ликвидацию аварии в зависимости от конкретных условий ее развития.
(линия отрыва)
1-е отделение ПАСС(Ф) спускается в шахту по клетевому стволу, следует

по		на		для обследования загазированных	

выработок за очагом пожара		и вывода людей	

на		(указать выработку со свежей струей воздуха).	

(линия отрыва)
2-е отделение ПАСС(Ф) спускается в шахту по		, следует	

по		на		к очагу пожара для его тушения	

водой из пожарного трубопровода		(указать	
месторасположение трубопровода или других средств пожаротушения).