Приложение № 2
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 31 октября 2016 г. № 451
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.09.2018 № 459)
Техническому руководителю
(главному инженеру) шахты  
(наименование шахты, Ф.И.О.)
Руководителю ПАСС(Ф)  
(наименование ПАСС(Ф), Ф.И.О.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о противоаварийной готовности шахты
Вариант 1:
Проверкой систем противоаварийной готовности шахты, проведенной в период с

“		”		20		г.	по “		”		20		г., выявлены следующие нарушения	
требований промышленной безопасности:
1. Протяженность горных выработок – запасных выходов с неудовлетворительным

сечением составляет всего		км, в том числе в горных выработках		

	, где не представляется возможным	
проход людей и отделений ПАСС(Ф) в изолирующих дыхательных аппаратах.
2. Время передвижения людей в случае загазирования выработок

не соответствует сроку защитного действия изолирующего самоспасателя.
3. В следующих горных выработках  

(не обеспечивается устойчивость вентиляционной струи при пожаре, не предусмотрено необходимых и достаточных мер по недопущению опрокидывания вентиляционной струи, не обеспечивается устойчивый аварийный режим проветривания).
4. Вентиляционные устройства в выработках  

(не соответствуют типовым проектам, не обеспечивают предусмотренные ПЛА вентиляционные режимы).
5.		самоспасателей эксплуатируются с истекшим сроком годности.	
6. На шахте недостаточно:
ручных огнетушителей		шт.;	
в том числе порошковых		шт.;	
пожарных рукавов со стволами		компл.;	
пожарных кранов		шт.;	
задвижек		шт.;	
автоматических установок пожаротушения		компл.;	
аппаратуры аварийного оповещения в шахте		компл.	
7. Не обеспечен централизованный контроль и редуцирование давления воды в пожарно-оросительном трубопроводе в предусмотренных проектом противопожарной защиты горных выработках.
8. В горных выработках шахты  

общей протяженностью		км отсутствует пожарно-оросительный трубопровод,	
а в выработках  

указанный трубопровод завален породой и доступ к нему невозможен.
9. В горных выработках  

не обеспечиваются расход и давление воды, необходимые для тушения возможного пожара.
На основании вышеизложенного считаю, что шахта по состоянию на

“		”		20		г. не подготовлена (подготовлена) к ликвидации возможных аварий	

и спасению людей на		полугодие 20		г.	
Вариант 2:
Проверкой систем противоаварийной готовности шахты по состоянию на

“		”		20		г. установлено, что шахта готова к ликвидации возможных аварий и	
выполнению разработанных сценариев ПЛА. Считаю возможным согласование ПЛА на период

с	“		”		по “		”		20		г.	
Вариант 3:
На основании уведомления шахты об устранении нарушений, указанных

в пп.		заключения о противоаварийной готовности шахты, подготовленного	
специалистом ПАСС(Ф)  

(должность, Ф.И.О.) от	“		”		20		г., и представления на нарушения, указанные	

в пп.		указанного заключения разрешительных документов, считаю возможным	

согласование ПЛА на период с	“		”		по “		”		20		г.	
(Должность)  
(наименование ПАСС(Ф), Ф.И.О., подпись, дата)

Примечание. В заключении отражаются вопросы, характеризующие степень подготовленности шахты к ликвидации аварий.