Приложение № 6
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Инструкция по составлению планов ликвидации аварий на угольных шахтах”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 31 октября 2016 г. № 451
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 25.09.2018 № 459)
(рекомендуемый образец)
ПРОТОКОЛ
совещания по результатам проверок состояния
противоаварийной защиты шахты
(к ПЛА на		полугодие 20		г.)	
Присутствовали от:
шахты  	;
(Ф.И.О., должность)
ПАСС(Ф)  
(Ф.И.О., должность) 
Порядок работы:
1. Вступительное слово технического руководителя (главного инженера) шахты о порядке обсуждения итогов проведенных проверок и принятии соответствующих решений.
2. Доклады председателей комиссий и представление актов проверки.
3. Доклад начальника участка аэрологической безопасности о дополнениях и изменениях в новом ПЛА на очередное полугодие и обоснование принятых решений.
4. Обмен мнениями и принятие решения по обсуждаемому вопросу.
Заслушав доклады председателей комиссий и проанализировав представленные материалы проверок шахты по вопросам противоаварийной защиты,
ПОСТАНОВЛЯЕМ:
Вариант 1:
Шахта подготовлена к реализации намеченных мероприятий по спасению людей и ликвидации возможных аварий.
Техническому руководителю (главному инженеру) шахты представить ПЛА

на период с	“		”		по “		”		20		г. на рассмотрение	
в ПАСС(Ф).
Вариант 2:
1. Шахта не подготовлена к реализации мероприятий по спасению людей и ликвидации возможных аварий.
2. Техническому руководителю (главному инженеру) шахты обеспечить устранение нарушений, указанных в актах комиссионных проверок.
3. После выполнения мероприятий и получения положительного заключения ПАСС(Ф) представить разработанный ПЛА на рассмотрение в ПАСС(Ф).
Технический руководитель
(главный инженер) шахты  
(Ф.И.О., подпись, дата)
Руководитель подразделения ПАСС(Ф),
обслуживающего шахту,  
(Ф.И.О., подпись, дата)