Приложение
к Инструкции о ведении Российского Регистра гидротехнических сооружений
от 12.07.1999
СВЕДЕНИЯ
о гидротехнических сооружениях (ГТС)
Таблица 1. Общие сведения
№
п/п	Наименование
информационных сведений	Содержание
информационных сведений	
1	2	3	
1	Наименование ГТС		
2	Дата государственной регистрации ГТС в Регистре		
3	Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся ГТС		
4	Наименование бассейна и водотока		
5	Наименование водного объекта (водохранилища)		
6	Собственник (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, юридический адрес, факс, телефон, код электронной почты)		
7	Эксплуатирующая организация (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, юридический адрес, факс, телефон, код электронной почты)		
8	Балансодержатель (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, юридический адрес, факс, телефон, код электронной почты)		
9	Условия и правовое основание передачи ГТС в распоряжение эксплуатирующей организации (аренда, передача в хозяйственное ведение или оперативное управление; основание: договор или иной правовой документ)		
10	Период ввода ГТС (комплекса ГТС) в эксплуатацию (в том числе: временную, постоянную)		
11	Балансовая стоимость ГТС (комплекса ГТС) на год включения в Регистр, млн. руб.		
12	Остаточная стоимость ГТС (комплекса ГТС) по балансу на год включения в Регистр, млн. руб.		
13	Организация – генпроектировщик или ее правопреемник (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, юридический адрес, факс, телефон, код электронной почты)		
1	2	3	
14	Строительная организация – генподрядчик или ее правопреемник (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, юридический адрес, факс, телефон, код электронной почты)		
15	Наименование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный надзор за безопасностью ГТС (орган государственного надзора)		
16	Общие характеристики ГТС (комплекса ГТС):		
16.1	- тип компоновки ГТС		
16.2	- среднемноголетний сток в створе ГТС, км3/год		
16.3	- площадь водохранилища, км2		
16.4	- полезный объем водохранилища, 106 м3		
16.5	- нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ), м		
16.6	- форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ), м		
16.7	- максимальный проектный расход при НПУ, м3/с		
16.8	- максимальный проектный расход при ФПУ, м3/с		
16.9	- наибольший уровень нижнего бьефа при пропуске максимального расхода, м		
16.10	- максимальный удельный расход в нижнем бьефе водопропускных ГТС, м2/с		
17	Ограничения проектного расхода через створ ГТС (дефицит сбросного расхода при ФПУ или ином максимально возможном УВБ), м3/с, в том числе из-за:		
17.1	- неудовлетворительного состояния ГТС, включая крепления дна и берегов отводящих участков русла (отводящих каналов)		
17.2	- незаконной застройки затопляемой зоны в нижнем бьефе		
17.3	- ограничения уровня верхнего бьефа из-за неготовности защитных сооружений, неподготовленности зоны затопления и других причин		
18	Параметры напорного фронта ГТС:		
18.1	- максимальный напор на водоподпорные ГТС, м		
18.2	- максимальная высота водоподпорных ГТС, м		
18.3	- длина напорного фронта ГТС, м		
19	Расчетные сейсмические нагрузки		
20	Климатические условия (температура, осадки, ветер, максимальная толщина льда в водохранилище)		
1	2	3	
21	Основные виды и среднегодовые показатели производственной деятельности объекта (эксплуатирующей организации) с использованием ГТС:		
21.1	- регулирование режимов работы водных объектов (регулирование стока рек),
106 м3/год		
21.2	- выработка электроэнергии (для ГТС электростанций), ГВтч/год		
21.3	- выработка тепловой энергии (для ГТС ТЭЦ, ТЭС и АЭС), Ткал/год		
21.4	- водоснабжение, 106 м3/год		
21.5	- другие виды деятельности		
22	Химические компоненты хранилищ жидких отходов и количественные характеристики содержания опасных веществ		
23	Класс токсичности отходов		
24	Численность службы эксплуатации ГТС:		
24.1	- всего		
24.2	- в т.ч. лиц, имеющих специальное образование в области эксплуатации ГТС		
25	Нормативная документация по эксплуатации ГТС, используемая эксплуатирующей организацией:		
25.1	- отраслевые или иные общие правила эксплуатации ГТС		
25.2	- инструкция по эксплуатации ГТС		
25.3	- критерии безопасности ГТС		
25.4	- проектная и исполнительная документация		
25.5	- акт приемки ГТС в эксплуатацию		
25.6	- планы мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в результате аварий ГТС		
25.7	- акт обследования ГТС (год проведения последнего обследования)		
25.8	- планы мероприятий по обеспечению и повышению безопасности эксплуатации ГТС		
25.9	- паспорт ГТС		
26	Максимальный возможный размер территории, на которой могут иметь место последствия аварии ГТС, км2		
27	Наличие на указанной в п. 26 территории населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и организаций, исторических и культурных памятников и иных объектов, которым может быть нанесен вред (численность населения, количество организаций и иных объектов, с указанием особо крупных и имеющих опасные виды производственной деятельности)		
1	2	3	
28	Наличие действующей системы оповещения населения об угрозе ЧС в результате аварии ГТС		
29	Финансовое обеспечение риска гражданской ответственности за вред, причиненный аварией гидротехнического сооружения:		
29.1	- наличие действующего договора страхования (год заключения)		
29.2	- страховщик (организационно-правовая форма, наименование, ИНН, юридический адрес, факс, телефон, код электронной почты)		
29.3	- размер страховой суммы		
29.4	- размер страхового тарифа		

Таблица 2. Основные характеристики гидротехнических сооружений
№ п/п	Наименование характеристик ГТС	Наименование гидротехнических сооружений (по балансу)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	Тип											
31	Год начала строительства											
32	Год ввода во временную эксплуатацию											
33	Год ввода в постоянную эксплуатацию											
34	Балансовая стоимость на год включения в Регистр, млн. руб.											
35	Процент износа на год включения в Регистр, %											
36	Класс ГТС											
37	Строительный объем, 106 м3											
38	Максимальная высота, м											
39	Длина, км											
40	Максимальная ширина по основанию, м											
41	Тип основания и метод его подготовки											
42	Наличие оползневых участков, тектонических и деформационных нарушений в основаниях и береговых примыканиях ГТС											
43	Минимальное превышение отметки гребня водоподпорных сооружений над НПГ, м:											
43.1	по проекту											
43.2	фактическое											
44	Тип водосбросных устройств (сооружений)											
45	Гидромеханическое оборудование (тип, количество)											
46	Максимальный проектный расход, м3/с											
46.1	- при НПУ											
46.2	- при ФПУ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности, м3/с:											
47.1	- при НПУ											
47.2	- при ФПУ											
48	Причины ограничения водопропускной способности											
49	Аварии или аварийные ситуации, имевшие место за период эксплуатации, потребовавшие срочного выполнения работ по их предотвращению и локализации, а также работ по восстановлению ГТС (даты и причины событий)											
50	Количество используемых технических средств контроля состояния ГТС, шт.,
в том числе:											
50.1	- марок, реперов и других устройств для наблюдений за деформациями ГТС и оснований геодезическими методами											
50.2	- пьезометров, расходомеров и иных устройств для наблюдений за фильтрацией											
50.3	- дистанционной КИА (допущенной Госстандартом России к применению на ГТС)											
50.4	- специальных средств измерения для обследований ГТС											
50.5	- компьютерных систем мониторинга ГТС											
51	Качественная характеристика уровня безопасности:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
51.1	Нормальный уровень безопасности: ГТС соответствуют проекту, действующим нормам и правилам, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований, эксплуатация осуществляется без нарушений действующих законодательных актов, норм и правил, предписания органов надзора выполняются											
51.2	Пониженный уровень безопасности в результате невыполнения первоочередных мероприятий или неполного выполнения предписаний органов государственного надзора по обеспечению безопасности ГТС и других нарушений правил эксплуатации при прочих условиях, соответствующих приведенным в п. 59.1											
51.3	Неудовлетворительный уровень безопасности: снижение механической или фильтрационной прочности, превышение предельно допустимых значений критериев безопасности для работоспособного состояния, другие отклонения от проектного состояния, способные привести к развитию аварии											
51.4	Опасный уровень безопасности вследствие развивающихся процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований, превышения предельно допустимых значений критериев безопасности, характеризующих переход от частично											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	неработоспособного к неработоспособному состоянию сооружений и оснований											
52	Результаты количественной оценки риска аварии:											
52.1	Экспертными методами											
52.2	Методами теории надежности с оценкой вероятности аварии											
53	Другие данные о ГТС, отражающие их принадлежность, особенности назначения и конструкций											

Печать организации (собственника гидротехнических сооружений,
эксплуатирующей организации)	Подпись руководителя организации (собственника гидротехнических сооружений, эксплуатирующей организации)