ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Правилам составления актов при перевозках
грузов на железнодорожном транспорте,
утвержденным приказом МПС России 
от 3 декабря 2000 г. № 2 ЦЗ
Форма ГУ-7а
АКТ
о недосливе цистерн (бункерных полувагонов), обнаруженном
в пункте налива или на промывочно-пропарочной станции
Настоящий акт составлен в том, что цистерна (бункерный полувагон)

№	прибыла под налив на ст.

	ж.д.	числа

месяца	г. по пересылочной накладной серии

№	со ст.

(указать наименование груза)

	ж.д. из-под слива

Калибровочный тип цистерны (бункерного полувагона)

При осмотре цистерны (бункерного полувагона) установлено,  что 	в результате неполного слива остаток груза по замеру составил

(повторить прописью)

сантиметров

что по таблице калибровки равно	литрам

Подписи:	Приемосдатчик станции

Осмотрщик цистерн
Составляется в четырех экземплярах, из которых:
1-й, 2-й и 3-й экз. после заполнения оборотной стороны акта вместе с пересылочной накладной направляются в службу грузовой и коммерческой работы дороги слива, из которых один выдается грузополучателю, допустившему недослив цистерны (бункерного полувагона), и служат основанием для начисления штрафа на грузополучателя,
4-й экз. направляется начальнику пункта налива или начальнику промывочно-пропарочной станции и служит основанием для материального учета остатка груза, изъятого из цистерны (бункерного полувагона).

Форма ГУ-7а (оборот)

Цистерна (бункерный полувагон) №	, указанная
в настоящем акте, простояла 1 под сливом и очисткой от остатков

(количество часов простоя указать прописью)
Подписи:	Начальник пункта налива или

начальник промывочно-пропарочной
станции

Бригадир

Печать или штемпель пункта
налива или промывочно-про-
парочной станции

________________________
1 В простой включается только время, затраченное на удаление недослитых остатков без учета времени на пропарку и промывку