Приложение 4
(рекомендуемое)
ЖУРНАЛ
учета осмотров и гидравлических испытаний сливо-наливных
рукавов на сливо-наливном пункте (складе) жидкого аммиака

(наименование организации)
1. Место установки рукава			5. ГОСТ или ТУ		
2. Дата установки			6. Рабочее давление 2,0 МПа (20 кгс/см2)	
3. Инвентарный №			7. Давление гидравлического испытания	
4. Внутренний диаметр		(мм)		4,0 МПа (40 кгс/см2)	

Осмотр и гидравлические испытания	
№
п/п	Дата
проверки	Заключение	Дата следующей проверки	Испытание и осмотр провел	
				Ф.И.О.	Подпись