Приложение 7
к Правилам составления актов при перевозках грузов на железнодорожном транспорте, утвержденным
от 18.06.2003 № 45
Форма ГУ-7а
АКТ
о недосливе цистерны (бункерного полувагона), обнаруженном
в пункте налива или на промывочно-пропарочной станции
Настоящий акт составлен в том, что цистерна (бункерный полувагон)
№		прибыл(а) под налив на ст.		
ж.д.		числа		
месяца		г. по пересылочной накладной серии		
№		со ст.		
	ж.д. из-под слива		
		(указать наименование груза)	
Калибровочный тип цистерны (бункерного полувагона)		
При осмотре цистерны (бункерного полувагона) установлено, что в результате неполного слива остаток груза по замеру составил  

	сантиметров		
		(повторить прописью)	
что по таблице калибровки равно  		литрам

Перевозчик						
	(должность)		(подпись)		(Ф.И.О.)	
Осмотрщик цистерн  

Составляется в четырех экземплярах, из которых:
1-й, 2-й экз. и 3 экз. после заполнения оборотной стороны акта вместе с пересылочной накладной направляются в службу грузовой и коммерческой работы дороги слива, из которых один выдается грузополучателю, допустившему недослив цистерны (бункерного полувагона), и служат основанием для начисления штрафа на грузополучателя;
4-й экз. направляется начальнику пункта налива или начальнику промывочно-пропарочной станции и служит основанием для материального учета остатка груза, изъятого из цистерны (бункерного полувагона).

Форма ГУ-7а (оборот)
Цистерна (бункерный полувагон) №  		, указанная

в настоящем акте, простоял(а)1 под сливом и очисткой от остатков

(количество часов простоя указать прописью)
Подписи:	Начальник пункта налива или
начальник промывочно-пропарочной	
		
	станции		
Бригадир  

Печать или штемпель пункта налива или промывочно-пропарочной станции	

1 В простой включается только время, затраченное на удаление недослитых остатков без учета времени на пропарку и промывку.