Приложение 2
к Распоряжению Минтранса России
от 07.05.2003 № ИС-414-р
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
(РОСАВТОДОР)

(полное наименование органа управления дорожным хозяйством – заказчик)
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ
на законченное строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) искусственное сооружение

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)
200		г.	

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

(№ государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)
Законченный строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом)

(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)
принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией

(дата приемки, число, месяц, год)
Работы выполнены по проекту, разработанному  

(полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)
Инженерное сопровождение проекта  

(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)
ХАРАКТЕРИСТИКА
введенного в эксплуатацию объекта
Длина, м		
Подмостовой габарит, м		
Габарит по ширине, м		
Расчетные нагрузки		
Продольная схема		
Уклоны:		
- продольный, 0/00		
- поперечный, 0/00		
Тип опоры		
Тип пролетных строений		
Тип деформационных швов		
Тротуары, м		
Перила (тип, высота), м		
Тип регуляционных сооружений		
Укрепление конусов, дамб, м2		
Подходы:		
длина подходов, м		
ширина земляного полотна, м		
ширина проезжей части, м		
Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.)		
Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное и т.д.), м		
Сигнальные столбики, шт.		
Дорожные знаки, шт./м2		
Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб, шт./м2		
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
Искусственное сооружение	от 8 лет	
Регуляционные сооружения (тип сооружения)	от 6 лет	
Подходы:		
Земляное полотно	от 8 лет	
Основание дорожной одежды	от 6 лет	
Нижний слой покрытия	от 5 лет	
Верхний слой покрытия	от 4 лет	
Обустройство подходов:		
Барьерное ограждение (металлическое, железобетонное)	от 5 лет	
Сигнальные столбики	от 2 лет	
Дорожные знаки	от 2 лет	
Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб	от 8 лет	

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.
					
(руководитель генеральной подрядной организации)		(подпись)		(Фамилия И.О.)	
М.П.

Гарантийный паспорт выдан  

(полное наименование организации, осуществляющей эксплуатацию объекта, юридический адрес, ИНН)
	,
(№ государственного контракта, на основании которого организация осуществляет эксплуатацию объекта)
которое обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого в эксплуатацию

	,
(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)
а также зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы.
					
(руководитель эксплуатирующей организации)		(подпись)		(Фамилия И.О.)	
М.П.