Приложение № 3
(рекомендуемое)
Дополнительных требований по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики
ФОРМА АКТА ПРЕДДЕКЛАРАЦИОННОГО (ПОСЛЕДНЕГО) ОБСЛЕДОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель организации-декларанта		УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Управления
по технологическому и экологическому	
		надзору Ростехнадзора по 		Области	
							
(подпись)		(Ф.И.О.)		(подпись)		(Ф.И.О.)	
“		”		200		г.		“		”		200		г.	
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ *

(наименование электростанции)
	“		”		200		г.	
(место составления акта)
В целях реализации требований Федерального закона “О безопасности гидротехнических сооружений” создана комиссия, которая провела обследование гидротехнических сооружений

(наименование электростанции)
и поверку организации контроля за ними в объеме установленных требований.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
Заместитель председателя комиссии:
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
Члены комиссии:
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
Дата предыдущего обследования  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ)*
1.1. Название, назначение и местоположение электростанции
1.2. Генеральный проектировщик
1.3. Генеральный подрядчик по строительству
1.4. Сроки строительства 
годы пуска во временную и постоянную эксплуатацию
1.5. Наличие Актов Государственной комиссии приемки электростанции в постоянную эксплуатацию
1.6. Собственник электростанции
1.7. Эксплуатирующая организация

Наличие и сроки действия лицензии  

1.8. Установленная электрическая мощность электростанции		МВт;

тепловая мощность		Гкал/ч.

1.9. Среднемноголетняя выработка электроэнергии		млн. кВт.ч;

тепловой энергии		Ткал.

1.10. Состав гидротехнических сооружений электростанции

1.11. Класс сооружений  

Общая протяженность напорного фронта  

1.12. Водоток:
наименование

среднемноголетний сток		км3;

среднемноголетний расход		м3/с;

максимальный наблюденный расход (дата)		м3/с;

расчетный максимальный расход воды - обеспеченностью:
основной расчетный случай -		%		м3/с;	
проверочный расчетный случай -		%		м3/с.	
9.4. Суммарный сбросной расход воды через все водопропускные сооружения гидроузла (с учетом аккумулирования части стока реки в водохранилище):
основной расчетный случай -		м3/с;

проверочный расчетный случай -		м3/с.

9.4. Природно-климатические условия в районе створа:
климат  

топография  

геология  

сейсмичность				
	(в проекте)		(по СниП)	
1.16. Характеристика гидротехнических сооружений ГЭС, ГАЭС и технического водоснабжения ТЭС.
1.16.1. Водохранилище (пруд-охладитель ТЭС, бассейн ГАЭС, бассейн суточного регулирования деривационной ГЭС).
Отметка нормального подпорного уровня (НПУ)  

Отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ)  

Отметка уровня мертвого объема (УМО)  

Площадь зеркала при НПУ		км2

Полный объем		млн. м3

Полезный объем		млн. м3

Характер регулирования бытового стока реки  

Режим регулирования паводков  

1.16.2. Водоподпорное сооружение (плотина, дамба).
Тип сооружения  

Грунты основания  

Отметка гребня  

Максимальный напор		м

Строительная высота		м

Длина по гребню		м

Ширина по гребню		м

Ширина по подошве		м

Противофильтрационные и дренажные устройства  

Конструкция сопрягающих устройств

Основные особенности компоновки и конструкции

Для плотины из грунтовых материалов
Материал тела плотины  

Заложение откосов  

Тип крепления откосов  

Для бетонной водосливной (водосборной) плотины
Отметка порога водослива  

Суммарный расчетный расход воды через водосливные отверстия:
при НПУ		м3/с;

при ФПУ		м3/с.

Конструкция водобоя и рисбермы  

1.16.3. Водозаборное (водосбросное) сооружение.
Тип сооружения  

Грунты основания  

Основные размеры сооружения  

Противофильтрационные и дренажные устройства  

Конструкция сопрягающих устройств  

Отметка порога водоприемного отверстия  

Количество водоприемных отверстий и их основные размеры  

Суммарный расчетный расход воды через отверстия:
при НПУ		м3/с;

при ФПУ		м3/с.

Основные особенности компоновки и конструкции  

1.16.4. Водопроводящее сооружение - деривация (канал *, туннель, трубопровод).
Тип сооружения  

Назначение  

Грунты по трассе  

Количество ниток и их основные размеры  

Расчетный расход сооружения		м3/с

Допустимые скорости воды (max и min)		м/с

Основные особенности компоновки и конструкции  

Тип опор и компенсаторов трубопровода  

Тип крепления дна и откосов канала (обделки туннеля)  

1.16.5. Сооружения на деривации (отстойник, акведук, дюкер, напорный бассейн, уравнительный резервуар, шлюз-регулятор и др.).
Тип сооружения  

Грунты основания  

Основные размеры  

Техническая характеристика  

Основные особенности компоновки и конструкции  

1.16.6. Здание ГЭС (здание ГАЭС, здание насосной ТЭС).
Тип здания  

Грунты основания  

Строительная высота		м

Длина		м

Ширина		м

Противофильтрационные и дренажные устройства  

Конструкция сопрягающих устройств  

Конструкция водобоя и рисбермы  

Тип и количество гидротурбин (насосов)  

Расчетный расход (суммарный)		м3/с

Напор на гидротурбину:
максимальный		м

расчетный		м

минимальный		м

Основные особенности компоновки и конструкции  

1.17. Сооружения гидрозолоудаления ТЭС
1.17.1. Золошлакоотвал.
Тип сооружения, количество секций  

Технические показатели:
выход золошлаков		т/год

объем (проектный и свободный)		млн. м3

отметка заполнения:
проектная  

фактическая  

Проектные параметры ограждающих дамб *  

Тип и количество водосбросных колодцев  

Технические характеристики колодцев  

1.17.2. Золошлакопроводы и сооружения возврата осветленной воды (канал, бассейн, насосная станция, трубопровод).
Проектные параметры золошлакоопроводов и сооружений возврата осветленной воды **

1.18. Прочие гидротехнические сооружения
Наименование и тип сооружения  

Назначение  

Грунты основания  

Основные размеры  

Техническая характеристика  

Основные особенности компоновки и конструкции  

1.19. Механическое оборудование сооружения  

(наименование)
1.19.1. Затворы.
Тип затвора  

Место установки  

Количество  

Максимальный напор		м

Масса затвора		т

Основные размеры  

Конструкция закладных и опорно-ходовых частей
Тип уплотнения  

Конструкция подхватов и захватных устройств  

Тип, количество и грузоподъемность подъемных механизмов  

1.19.2. Сороудерживающие решетки и водоочистные сетки.
Тип конструкции  

Количество  

Расчетный перепад на решетке		см

Тип сороочистительного оборудования  

1.20. Отказы, повреждения и аварии гидротехнических сооружений, имевшие место в период строительства, ввода в эксплуатацию и в период эксплуатации; принятые меры по их ликвидации и их техническая эффективность.
Краткая историческая справка по актам расследования
Дата	Краткое описание отказа, повреждения, аварийной ситуации	Мероприятия по ликвидации отказов, повреждений, аварийных ситуаций и их техническая эффективность	

			
2. ОСНАЩЕННОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ
2.1. Наличие проекта и программы натурных наблюдений  

2.2. Соответствие количества и номенклатуры КИА требованиям проекта и норм

Наименование сооружения и место установки КИА	Наименование аппаратуры	Количество аппаратуры	Примеч.	
		по проекту	установленной	действующей		

						
						
2.3. Оценка состояния и достаточности КИА  

2.4. Оценка работы средств и систем автоматизированного контроля сбора и обработки результатов измерений (в случае отсутствия автоматизации контроля дать заключение о необходимости ее ввода)  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ
СООРУЖЕНИЯМИ
3.1. Заключение о производственной структуре подразделений электростанции (подразделений строительной организации), осуществляющих контроль за гидротехническими сооружениями и их механическим оборудованием,  

3.2. Оценка укомплектованности подразделения технического контроля гидротехнических сооружений специальными нормативными документами, Методическими рекомендациями, Пособиями, Инструкциями по проведению натурных наблюдений  

(привести перечень документов, оценить достаточность)
3.3. Оценка выполнения требований руководящих материалов и методических указаний в части объема и сроков проведения мероприятий по контролю за гидротехническими сооружениями и их элементами  

3.4. Наличие на объекте разработок критериев и показателей безопасности работы гидротехнических сооружений, кем и когда разработаны  

3.5. Порядок осуществления систематического анализа и оценки эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений по данным натурных наблюдений (периодичность оценки, кто проводит, квалификация персонала, контроль руководителями объекта, оценка технических отчетов, оперативность работы и т.п.)  

3.6. Привлечение специализированных научно-исследовательских и проектных организаций для анализа данных наблюдений и оценки надежности и безопасности гидротехнических сооружений, решения сложных вопросов их эксплуатации и контроля (научно-техническое сопровождение); оценка достаточности выполняемых НИР и ПР

3.7. Ведение мониторинга гидротехнических сооружений и базы данных натурных наблюдений (подразделением технического контроля или с участием научно-исследовательских организаций)  

4. СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ *
4.1. Оценка прочности и устойчивости гидротехнических сооружений и их отдельных элементов  

4.2. Оценка фактической способности водопропускных сооружений в створе гидроузла, сведения о тарировке водопропускных трактов и водосбросов  

4.3. Оценка достаточности превышения гребня сооружений и противофильтрационных элементов над нормальным подпорным (форсированным) уровнем  

4.4. Оценка состояния конструктивных элементов гидротехнических сооружений

4.5. Оценка состояния зон сопряжения гидротехнических сооружений  

4.6. Оценка работоспособности и прочности механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений  

4.7. Оценка работы средств противоаварийной защиты и автоматики, установленных на гидротехнических сооружениях  

4.8. Оценка состояния гидроохладителей: водохранилища, пруда-охладителя, градирен, брызгальных бассейнов  

4.9. Оценка состояния дорог и сооружений на них; по мостам следует привести сведения о годе ввода моста в эксплуатацию, схеме моста, материалах пролетного строения, опор, состоянии конструкций, имеющихся ограничениях, годе проведения последнего обследования и его результатах, об организации, проводившей обследование,  

4.10. Оценка состояния сооружений гидрозолоудаления: золошлакоотвалов, ограждающих дамб, водосбросных колодцев, водоотводящих сооружений, водоприемных сооружений, пульпопроводов, трубопроводов осветленной воды  

4.11. Сведения об оценке состояния гидротехнических сооружений, обоснованные выполненными исследованиями (по данным технических отчетов научно-исследовательских и проектных организаций за последние 5 лет)  

5. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
5.1. Сведения о плановых ремонтах и реконструкциях гидротехнических сооружений, направленных на повышение их эксплуатационной надежности и безопасности, за последний пятилетний период
Наименование сооружения и состав работ	Сроки проведения работ	Сметная стоимость	Фактические затраты	Примечания	
	начало	окончание	тыс. руб.		

						

5.2. Оценка достаточности планируемого объема и своевременности выполнения работ по ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений  

5.3. Оценка технической эффективности выполненных ремонтных и реконструкционных мероприятий в части повышения надежности и безопасности сооружений  

5.4. Заключение об организации ремонтов и технического обслуживания гидротехнических сооружений, достаточности объемов и своевременности работ  

6. ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6.1. Сведения о наличии технической документации, исходя из требований разд. 5 приложения 1 “Положения...”  

6.2. Оценка ведения технической документации  

7. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ *
Мероприятие и наименование документа	Установленный срок выполнения	Результат выполнения	Дата выполнения	Примечание	

					

					

					
					
8. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЛОКАЛИЗАЦИИ 
И ЛИКВИДАЦИИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
8.1. Обобщенные сведения о численности населения, населенных пунктах, промышленных и других объектах, расположенных в зоне возможного затопления в нижнем бьефе в случае гидродинамической аварии (с прорывом водонапорного фронта)

8.2. Наличие на объекте документа(ов) по характерным отказам, повреждениям и авариям гидротехнических сооружений, причинам их возникновения и признакам проявления на начальных стадиях развития; уровень знания указанных сведений эксплуатационным персоналом  

8.3. Наличие на объекте типовых инженерно-технологических решений, проектных проработок или технических рекомендаций по предотвращению развития (подавлению) и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях; уровень знания указанных сведений эксплуатационным персоналом  

(указать, какие документы, материалы и технические рекомендации имеются, проверить знания персонала)
8.4. Наличие на объекте необходимых резервов строительных материалов (открытые карьеры и отвалы грунтов, склады инертных газов, цемент, металл и т.п.), землеройной техники (экскаваторы, бульдозеры и др.), автотранспорта и других механизмов для оперативной ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях

(перечислить, что имеется, оценить достаточность)
8.5. Наличие на объекте и оценка работоспособности аварийных средств открытия всех водосливных отверстий и трактов в случае выхода из работы штатных механизмов и оборудования и возникновения угрозы перелива воды через гребень гидротехнических сооружений  

8.6. Состояние дорог, мостов и подъездов в районе и на территории гидротехнических сооружений, состояние аварийных выходов для эксплуатационного персонала на объекте

8.7. Наличие на объекте средств для ликвидации подводных повреждений сооружений и оборудования  

8.8. Наличие на объекте плана оперативных действий эксплуатационного персонала при ликвидации аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях, уровень знания этого плана персоналом  

8.9. Наличие аварийных средств связи с персоналом гидротехнических сооружений при аварийных ситуациях, а также системы оповещения населения при угрозе прорыва напорного фронта  

8.10. Наличие на объекте плана, согласованного с региональными органами МЧС и ГО, исполнительной властью, по совместной локализации и ликвидации гидродинамических аварий и их последствий с участием спецподразделений и использованием материально-технических средств предприятий региона  

8.11. Способы информирования населения и общественности по вопросам эксплуатации и безопасности гидротехнических сооружений  

8.12. Общее Заключение о готовности объекта к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях  

9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
9.1. Общий вывод о техническом состоянии гидротехнических сооружений и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации  

9.2. Общий вывод о готовности объекта к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях  

9.3. Мероприятия, ремонтные, реконструктивные и другие виды работ, направленные на обеспечение надежности и безопасности гидротехнических сооружений, со сроками их исполнения  

9.4. Оценка уровня эксплуатации гидротехнических сооружений  

Председатель комиссии:
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
Заместитель председателя комиссии:
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
Члены комиссии:
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)	
			
(фамилия, инициалы)		(должность, организация)