Форма Ф-34
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

(наименование и месторасположение,

км, ПК)
ЖУРНАЛ №		МОНТАЖНЫХ РАБОТ

(наименование конструкции)
В журнале прошнуровано
и пронумеровано		стр.

М.П.
Ответственный
за ведение журнала
			
(должность, Ф.И.О.)		(подпись)	

Начат	“		”		20		г.	
Окончен	“		”		20		г.	
Форма Ф-34
ЖУРНАЛ №	

монтажных работ

(наименование конструкции)

Основные данные:
Расчетный пролет		м

Высота		м

Длина		м

Способ производства работ  

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования  

Организация, разработавшая рабочую документацию  

Организация, разработавшая проект производства работ  

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции  

Объемы работ:	стальные конструкции		т

сборные железобетонные конструкции		м3

Ответственный за монтажные 
работы и ведение журнала  
(фамилия, инициалы, подпись)
СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО
НА МОНТАЖЕ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Фамилия, имя, отчество	Специальность и образование	Занимаемая должность	Дата начала работы на объекте	Отметка о прохождении аттестации и дата аттестации	Дата окончания работы на объекте	

						

Дата выполнения работ, смена	Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций	Место установки и номера монтажных схем	Номера технических паспортов на конструкции	Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)	Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)	Подпись исполнителя (бригадира)	Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика	Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц, осуществляющих надзор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

									
УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА
1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.
2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.
3. До начала монтажных работ должны быть проверены:
а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;
б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.
Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.
В настоящем журнале прошнуровано
и пронумеровано		страниц

(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя

организации, выдавшего журнал)