Форма Ф-35
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

(наименование и месторасположение,

км, ПК)
АКТ ИСПЫТАНИЯ СВАИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
“		”				г.	
Комиссия в составе:
представителя подрядной организации  
(наименование подрядной организации)

(Ф.И.О., должность)
представителя технического надзора заказчика  
(Ф.И.О., должность)
представителя проектной организации  
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт об испытании свай фундамента опоры № 	

динамической нагрузкой.
Характеристика сваи:
Свая №		Вид сваи		Материал сваи		

Дата изготовления		Сечение (диаметр)		
Длина		м (без острия). Масса		т	
Паспорт предприятия-изготовителя №  

Характеристика копра  

Характеристика молота:
Тип		Общая масса		т	

Масса ударной части		т. Паспортная энергия удара		кгс.	
Паспортное количество ударов в мин.  

Масса наголовника		т. Прокладка в наголовнике		
До отметки		м свая забита с использованием подмыва (центрального или

бокового), осуществляемого подмывной трубкой диаметром		мм

при давлении воды		кгс/см2 и расходе воды		м3/мин.	
При отключенном подмыве свая добита на		м.

На последних залогах погружения испытуемой сваи получены данные, приведенные в таблице:
Глубина забивки сваи, м	Количество ударов на 1 м или 10 см погружения сваи	Высота подъема ударной части молота, см	Средний отказ от одного удара, см	Количество ударов, затраченное с начала забивки сваи	Примечание	

						
Способ измерения перемещения сваи  
(отказомером, линейкой и др.)
Положение сваи после забивки:
Абсолютные отметки:	глубина забивки сваи		м

верха сваи		м

поверхности грунта у сваи		м

низа сваи		м

Состояние головы сваи после забивки

Температура воздуха		оС

ИСПЫТАНИЕ СВАИ
Дата	Продолжительность “отдыха” сваи, дни	Количество ударов	Величина погружения сваи, см	Средний отказ от одного удара	

					
Способ измерения перемещения сваи  
(отказомером, линейкой и др.)
Температура воздуха		оС.

Во время погружения и испытания сваи отмечены следующие ненормальные явления.

Приложение: Геологическая колонка и график погружения сваи

(подписи)
Примечания:
1. Испытания динамической нагрузкой должны, как правило, проводиться тем же оборудованием, которое использовалось для забивки свай фундамента.
2. Количество и № № свай, подлежащих контрольным динамическим испытаниям при строительстве, устанавливаются проектной организацией в пределах 1% от общего количества свай на данном объекте, но не менее 5 шт.
3. Испытание проводится в соответствии с ГОСТ 5686-94 и “Руководством по методам полевых испытаний несущей способности свай и грунтов”.