Форма Ф-45
Подрядная организация  

Строительство (реконструкция)  

(наименование и месторасположение,

км, ПК)
ЖУРНАЛ №		ПОГРУЖЕНИЯ СТОЛБОВ В СКВАЖИНЫ

1. Опоры №  

2. № № скважин по проектному плану фундамента  

3. Размер поперечного сечения столбов 		см

4. Материал конструкции столбов  

5. Гидроизоляция столбов  

6. Тип грузоподъемного устройства для опускания столба  

7. Завод-изготовитель столбов  

В журнале прошнуровано
и пронумеровано		стр.

М.П.
Начальник участка
(старший прораб)		
	(фамилия, инициалы, подпись)	

Начат	“		”		20		г.	
Окончен	“		”		20		г.	

Дата	Маркировка столба и № паспорта	Фактическая длина столба, м	Характеристика состояния столба	Глубина скважины, м	Отметка дна скважины, м	Глубина забуривания в скальный грунт, м	
1	2	3	4	5	6	7	

							

Отметка верха столба, м	Отметка низа столба, м	Состав раствора заполнителя	Отметка верха вытесн. р-ра, м	Толщина слоя доливаемого р-ра, м	Отклонения положения установлены	Фамилия и подпись мастера	Примечания	
8	9	10	11	12	13	14	15	

								
Указания по заполнению журнала
1. Записи в журнале должны производиться непосредственно у места установки столбов. Ведение черновых записей на отдельных листках, тетрадях и т.п. с последующим переписыванием в журнал запрещается.
2. В процессе выполнения работ необходимо проверить: соответствие размеров поперечного сечения и длины столбов проектным; чистоту поверхности столбов и отсутствие повреждений закладных элементов; качество стыкования (в графе “Характеристика состояния столба”); соответствие размеров и состояния скважин проектным; положение столбов в плане и высоте.
В настоящем журнале прошнуровано
и пронумеровано		страниц

Начальник участка
(ст. прораб)
(подпись)
Начальник производственно-
технического отдела
(подпись)
Место печати
строительства
“		”		20		г.