Приложение 11
к Административному регламенту Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований
и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
Образец протокола измерений параметров излучения радиоэлектронных средств
Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры
ПРОТОКОЛ №		от		20		г.	
(номер по системе нумерации  территориального органа Россвязьохранкультуры и дата составления)	
измерений параметров излучения
радиоэлектронных средств
1. Объект измерений  
(название РЭС, заводской (учетный) номер РЭС)
2. Владелец РЭС  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

физического лица, место нахождения/место жительства)
3. Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов

(номер и дата разрешения (при необходимости получения разрешения, в ином случае указать “не требуется”))
4. Условия проведения измерений  
(в условиях эксплуатации или в лабораторных условиях)
5. Средства измерений и вспомогательное оборудование  
(все примененные средства измерений,

а также аттенюаторы, фильтры и нагрузки. Для средств измерений указываются полное наименование

(для средств измерений зарубежного производства дополнительно указывается наименование изготовителя),

заводской номер и сведения о поверке. Копии свидетельств о поверке должны быть приложены к протоколу.)
6. Методика измерений  

(действующие нормативно-технические документы, в соответствии с которыми

проводились измерения, а при их отсутствии – аттестованная методика выполнения измерений

с указанием данных свидетельства об аттестации методики (номер, кем и когда выдано))

7. Результаты измерений:
7.1. Таблица результатов измерений действительных значений отклонения центральной частоты излучения РЭС:
РЭС
(название, заводской (учетный) номер)	Измеренная частота излучения, кГц (МГц)
(с количеством значащих цифр, большим, чем значение допуска на отклонение)	Погрешность измерения, кГц (МГц)	Разрешенная частота излучения, кГц (МГц)	Допустимое значение частоты, кГц (МГц)	Соответствие, да/нет	
				от	до		
							
7.2. Таблица результатов измерений контрольной ширины полосы частот излучения РЭС на уровне -30 дБ:
РЭС
(название, заводской (учетный) номер)	Измеренная контрольная ширина полосы частот излучения, кГц (МГц)
(с количеством значащих цифр, большим, чем значение допуска)	Погрешность измерения, кГц (МГц)	Допустимое значение контрольной ширины полосы частот излучения, кГц (МГц)	Соответствие, да/нет	
					
			не более				
					
7.3. Таблица результатов измерения внеполосных излучений РЭС:
РЭС
(название, заводской (учетный) номер)	Уровень излучений, дБ	Измеренная ширина полосы частот излучения, кГц (МГц)
(с количеством значащих цифр, большим, чем значение допуска)	Погрешность измерения, кГц (МГц)	Допустимое значение ширины внеполосных излучений,
кГц (МГц)	Соответствие, да/нет	
	-40			не более				
						
	-50			не более				
						
	-60			не более				
						
Примечание 1. При наличии нормативных технических документов, регламентирующих допуски ширины полос частот внеполосных излучений на иных уровнях излучений, в строках таблиц 7.3 и 7.4 указывать иные уровни.
Примечание 2. В случае выявления несоответствия измеренных значений контрольной ширина полосы частот излучения РЭС и внеполосных излучений РЭС к таблицам 7.2, 7.3 должны быть приложены спектрограммы излучений.
7.4. Таблица результатов измерения географических координат места установки антенны РЭС:
РЭС
(название, заводской (учетный) номер)	Измеренные координаты установки антенны РЭС,
град., мин., сек.
(результат измерений с точностью до 10″)	Погрешность измерения, сек.	Разрешенные значения географических координат, град., мин.	Соответствие, да/нет	
	широта	долгота	широта	долгота	широта	долгота		

7.6. Таблица результатов измерения высоты подвеса антенны РЭС:
РЭС
(название, заводской (учетный) номер)	Измеренная высота подвеса, м
(результат измерений с точностью до 1 м)	Погрешность измерения, м	Разрешенное значение высоты подвеса, м	Соответствие, да/нет	

Примечание 3. Если при проведении мероприятия по контролю измерения каких-либо технических параметров излучений РЭС не проводились, соответствующие таблицы результатов измерений в протокол не включаются.
8. Измерения выполнил(и):				
	(подпись)		(И.О. Фамилия)	
				
	(подпись)		(И.О. Фамилия)	
М.П.