Приложение № 2
Фактическое наличие оборудования для инсталляции программных средств ЕГАИС, устанавливаемых в организациях, осуществляющих 
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (включая импортеров)
Регион		
ИНН		
КПП		
Наименование организации		
Адрес места установки ЕГАИС		

Тип оборудования/
Наименование характеристики	Требования по Приказу
от 01.12.2005
N САЭ-3-07/642@
(обязательные)	Дополнительные требования
(обязательные)	Дополнительные требования
(рекомендуемые)	Фактическое наличие	Примечание	
1. Сервер БД (ПрИ1)						
Аппаратное
обеспечение						
Процессор	2 процессора Intel Xeon 2800 Mhz, кэш не менее 1024 кб (при объеме производства менее 500 тыс. единиц алкогольной продукции в месяц возможна установка одного процессора)		Процессоры с количеством ядер не менее 2			
Скорость системной шины	не менее 800 Mhz					
Объем памяти	2 GB DDR333		Не менее 4 Gb 
(при объеме производства более 500 тыс. единиц алкогольной продукции в месяц)			
LAN контроллер	2 Gigabit Ethernet контроллера, 
100/l000 Mbps, 
разъем RJ45					
RAID контроллер	SCSI или SATA RAID контроллер 2 канала, 150 MB/s на канал, поддержка уровней RAID 0 и 1		Поддержка уровня 
RAID 5			
HDD	3 HDD SATA 
не менее 80 GB		Общее доступное дисковое пространство не менее 400 GB			
Доп. оборудование	1. Источник бесперебойного питания: типа АРС Smart-UPS 1000VA
2. Внешний стример 
HP-5687B + 10 data cartridge		Избыточный блок питания			
Программное обеспечение						
Операционная система	Windows Svr Std 2003 Russian 1 pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt 	Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2 или R2				
СУБД	SQL Svr 2005 Standard Edtn English OLP NL	Microsoft SQL Server Standard Edition 2005 SP2				
Общесистемное ПО	─	Microsoft.NET 
Framework 3.0				
ПО сторонних производителей		Сертифицированное антивирусное ПО				
						
2. Сервер приложений (ПрИ2)						
Аппаратное
обеспечение						
Процессор	Intel 3200 Mhz, 
кэш 2048 кб					
Объем памяти	2 GB DDR333					
LAN контроллер	2 Ethernet контроллера, 100/1000 Mbps, разъем RJ45					
HDD	3 HDD SATA не менее 80 GB		Общее доступное дисковое пространство не менее 200 GB			
Доп. оборудование	1. Источник бесперебойного питания: типа АРС Smart-UPS 1000VA
2. Ключ защиты USB HardLock
3. Принтер лазерный типа HP1350
4. Модем типа Courier или Zyxel (должен обеспечивать время отклика не более 300 мс) либо выделенный канал доступа к сети 
Internet 64 К		Избыточный блок питания			
Программное обеспечение						
Операционная система	Windows Svr Std 2003 Russian 1 pk DSP OEI CD 1-4CPU 5 Clt	Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2 или R2				
Общесистемное ПО	─	Microsoft.NET 
Framework 3.0				
3. АРМ оператора (ПрИ4)	Совмещенное АРМ администратора, АРМ учета марок и оборота алкогольной продукции	АРМ учета оборота 
ЭС, АП и СС и штрихкодирования ФСМ и АМ				
Аппаратное
обеспечение						
Процессор	Intel Pentium 4 3000 МГц, кэш-память 2-го уровня: не менее 1024 кб					
Объем памяти	не менее 512 Мб DDR400		Не менее 1 Gb			
LAN контроллер	типа Gigabit 100/1000 Мб/с, разъем RJ45					
HDD	не менее 120 Гб, поддержка SATA150, 7200 об./мин.					
Доп. оборудование	Источник бесперебойного питания: типа АРС Back-UPS 700VA		Избыточный блок питания			
Принтер	Принтер ш/к Datamax 
I-4208 с дополнительным внешним смотчиком (Datamax W-6208)					
Сканер двухмерных штрихкодов высокой плотности	Сканер чтения штрихкода PDF-417 HD (высокой плотности) типа Symbol 4008i USB		Symbol DS 6707, 6708			
Доп. требования		Наличие свободных портов:
•	один USB порт 
для сканера
•	один COM порт 
для принтера				
Программное обеспечение						
Операционная система	Windows XP Professional SP2 Russian 1 pk DSP OEI CD	Microsoft Windows не ниже XP Pro SP2				
Общесистемное ПО		Microsoft.NET 
Framework 3.0				
ПО сторонних производителей	MS Office XP	MS Office не ниже 2003
Сертифицированное антивирусное ПО	Adobe Acrobat Reader версии не ниже 6.0			
4. АРМ обмена 
данными (ПрИ3)	АРМ нанесения на марки сведений	АРМ обмена данными				
Аппаратное
обеспечение						
Процессор	Intel Pentium 4 3000 МГц, кэш-память 2-го уровня: не менее 1024 кб					
Объем памяти	не менее 512 Мб, DDR400		Не менее 1 Gb			
LAN контроллер	типа Gigabit 100/1000 Мб/с, разъем RJ45					
HDD	120 Гб, поддержка SATA150 7200 об./мин.					
Доп. оборудование	Источник бесперебойного питания: типа АРС Back-UPS 700VA
Электронный замок Соболь для шины PCI 3.3/5 V в комплекте с идентификаторами DS-1992		Избыточный блок питания			
Программное обеспечение						
Операционная система	Windows XP Professional SP2 Russian 1 pk DSP OEI CD	Сертифицированная ФСТЭК России MS Windows XP Professional SP2 Rus				
Общесистемное ПО		Microsoft.NET 
Framework 3.0 				
ПО сторонних производителей	СКЗИ "КриптоПро CSP 2.0" ПО ViPNet [Personal Firewall]	СКЗИ "КриптоПро CSP" 3.0 
Сертифицированное антивирусное ПО				
5. Сетевое 
оборудование	Концентратор типа 3Com 100/1000 + сетевые кабеля patchcord (количество портов определяется количеством рабочих мест)					
Примечание:
Сервер БД, сервер приложений и АРМ оператора должны входить в домен.