Приложение 2
к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности “Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования”, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 06.11.2012 № 631
(рекомендуемый образец)
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Шахта  

Организация  

Начата	“		”		20		г.	

Окончена	“		”		20		г.	

Дата проверки	Наименование и место установки проверяемого объекта	Результаты осмотра и измерений с указанием заводских номеров неисправного оборудования и характер неисправностей	Необходимые меры по устранению неисправностей	Фамилия и подпись лица, производившего проверку	Распоряжение главного энергетика (главного механика) шахты об устранении нарушений с указанием лица, которому эта работа поручена	Отметка об устранении и подпись лица, производившего устранение	
1	2	3	4	5	6	7	

1. В графе 2 записывается название объекта без указания отдельных видов электрооборудования, а также наименование выработки, в которой расположен объект.
2. В графе 3 указываются общая оценка состояния всего электрооборудования и заземления, величина переходного сопротивления заземления, время отключения сети от искусственной утечки тока на “землю”, а также характер неисправностей, наименование и заводской номер электрооборудования, в котором обнаружены неисправности (в том числе и снижение сопротивления изоляции ниже нормы).
3. Книга хранится у главного энергетика шахты.