Приложение 13
Форма акта проверки компетентности

наименование уполномоченной экспертной организации
АКТ
ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ

наименование юридического лица
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ ИСО/МЭК 17025
В период с	“		”		20		г. по	“		”		20		г. на	
основании  
номер и дата договора
комиссия в составе:
председатель комиссии

место работы, должность, фамилия, инициалы
* члены комиссии:

место работы, должность, фамилия, инициалы

место работы, должность, фамилия, инициалы
провела проверку юридического лица (индивидуального предпринимателя) (первичную или в рамках инспекционного контроля).

наименование юридического лица
с целью оценки ее компетентности в части выполнения калибровочных работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
При проверке установлено:
№ № п/п	Проверяемые характеристики организации калибровочной деятельности	Заключение комиссии	
		Фактическое состояние	Наличие сведений в Руководстве по качеству	

1	2	3	4	
1	Основные характеристики политики в области качества организации и выполнения калибровочных работ.			
1.1	Обязательства руководства.			
1.2	Задачи, стоящие перед системой качества.			
1.3	Требования к сотрудникам.			
1.4	Наличие ответственного лица.			
2	Организация калибровочной деятельности.			
2.1	Структурная схема организации калибровочных работ, административное и методическое руководство.			
2.2	Обязанности, функции и ответственность элементов структурной схемы.			
3	Оснащенность и состояние средств калибровки.			
3.1	Соответствие средств калибровки требованиям нормативной документации (НД) на методики и средства калибровки.			
3.2	Наличие эталонов, иных средств измерений, вспомогательного оборудования.			
3.3	Наличие сертификатов о калибровке (действующих свидетельств о поверке) эталонов и иных средств измерений, используемых при калибровке. Наличие доказательств прослеживаемости измерений.			
3.4	Наличие графиков технического обслуживания, профилактического осмотра, ремонта рабочих эталонов, иных средств измерений, вспомогательного оборудования, графиков калибровки (поверки) эталонов, иных средств измерений.			
3.5	Условия приобретения, хранения, транспортировки к месту проведения работ и эксплуатации средств калибровки.			
3.6	Процедура изъятия из эксплуатации неисправных средств калибровки, их этикетирования.			
3.7	Наличие учетного документа на каждую единицу эталонов, иных средств измерений, вспомогательного оборудования.			
3.8	Наличие ответственного лица за состоянием средств калибровки.			
3.9	Соответствие программного обеспечения и компьютерного оснащения необходимым требованиям.			
4	Обеспеченность нормативной документацией.			
4.1	Наличие необходимой актуализированной нормативной документации (НД), включая организационно-методические документы, регламентирующие деятельность по обеспечению единства измерений.			
4.2	Порядок ведения и актуализации НД.			
4.3	Наличие на рабочих местах актуализированных НД, связанных с проведением калибровки и техникой безопасности.			
4.4	Наличие информации об используемых методиках калибровки, об их разработчиках и уровне утверждения и согласования.			
4.5	Наличие нестандартных методик калибровки и соответствие их установленным в Р РСК 002-06 требованиям.			
5	Квалификация и опыт работы персонала в данной области измерений, состояние проводимой работы по повышению квалификации.			
5.1	Наличие квалификационных требований к калибровщикам, включая требования по технике безопасности.			
5.2	Наличие процедуры аттестации (уполномочивания) персонала.			
5.3	Соответствие профессиональной подготовки калибровщиков профилю выполняемых работ.			
5.4	Наличие документов, подтверждающих квалификацию и опыт проведения калибровки СИ.			
5.5	Наличие должностных инструкций на калибровщиков.			
5.6	Наличие и правильность оформления действующих документов об аттестации калибровщиков.			
5.7	Наличие и выполнение графиков проведения обучения и повышения квалификации калибровщиков.			
6	Помещения. Окружающая среда.			
6.1	Соответствие помещений требованиям нормативных документов по калибровке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды, а также общим требованиям ГОСТ 8.395-80 “ГСИ. Нормальные условия измерений при проверке”.			
6.2	Наличие документов, подтверждающих соответствие помещений установленным требованиям.			
6.3	Оценка условий для приема и хранения принятых на калибровку и прошедших калибровку средств измерений.			
6.4	Оценка условий для подготовки к калибровке принятых на калибровку средств измерений.			
6.5	Обеспечение условий калибровки, осуществляемой не в стационарных помещениях лаборатории.			
6.6	Выполнение требований по документированию условий, при которых проводилась калибровка.			
7	Регистрация принятых на калибровку средств измерений.			
7.1	Наличие журналов учета средств измерений, принятых на калибровку, в которых фиксируется вся информация, необходимая для идентификации средства измерений, поступившего на калибровки и переданного заказчику с результатом калибровки.			
7.2	Наличие ответственного лица, назначенного руководителем метрологической службы, за ведением журнала учета.			
7.3	Наличие процедуры анализа заявок на проведение калибровки.			
7.4	Наличие и документирование процедур транспортирования, получения, обращения, защиты и хранения калибруемых средств измерений.			
7.5	Наличие системы идентификации средств измерений, поступивших на калибровку.			
8	Порядок проведения калибровочных работ.			
8.1	Наличие процедуры принятия решения о возможности проведения калибровки.			
8.2	Наличие процедуры принятия решения о выборе методики калибровки.			
8.3	Наличие указаний по заполнению протокола калибровки (рабочего журнала калибровщика).			
8.4	Описание взаимодействия с заказчиками на этапе проведения калибровки.			
9	Оформление результатов калибровки.			
9.1	Наличие сведений о регистрации, хранении, оформлении промежуточных и окончательных данных, получаемых в результате калибровки.			
9.2	Соответствие формы сертификата о калибровке требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.			
9.3	Наличие описания способа идентификации номера сертификата о калибровке.			
9.4	Соответствие калибровочных знаков (клейм) установленным требованиям.			
9.5	Наличие процедуры выдачи, хранения и гашения калибровочных клейм.			
10	Контроль за качеством выполнения калибровочных работ.			
10.1	Наличие процедуры внутренних проверок качества выполнения калибровочных работ и документирование ее результатов.			
10.2	Наличие описаний корректирующих и предупреждающих действий.			
10.3	Наличие сведений о проведении внешнего контроля со стороны РСК.			
11	Порядок рассмотрения претензий и рекламаций.			
Заключение комиссии:
Комиссия считает, что компетентность в части выполнения калибровочных работ  
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(не) соответствует требованиям РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
* Комиссия рекомендует:

указываются рекомендации комиссии по совершенствованию калибровочной деятельности

юридического лица (индивидуального предпринимателя)
** Назначить срок проведения инспекционного контроля  
указывается срок
*** Поручить проведение инспекционного контроля за деятельностью

	в части выполнения калибровочных работ
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
	.
наименование уполномоченной экспертной организации РСК
Председатель комиссии				
	подпись		инициалы, фамилия	

Члены комиссии				
	подпись		инициалы, фамилия	
				
	подпись		инициалы, фамилия	
С Актом ознакомлен:
Руководитель метрологической службы				
	подпись		инициалы, фамилия