Приложение № 7
к Федеральным нормам и правилам
(в ред. Приказа Ростехнадзора 
от 12.12.2017 № 539)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ АКТА ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, 
РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, К ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
		«		»		20		г.	
(место составления акта)									
АКТ ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД 
ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Комиссия, назначенная приказом  	, в составе:
(наименование организации, реквизиты документа)
председатель комиссии (уполномоченный представитель эксплуатирующей 
организации)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)
члены комиссии:
специалисты эксплуатирующей организации, ответственные за осуществление производственного контроля и за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования (на основании  	)
(реквизиты распорядительного документа)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)
уполномоченный представитель монтажной организации

(должность, Ф.И.О., наименование организации)
уполномоченный представитель Ростехнадзора (уполномоченный представитель федерального органа исполнительной власти при осуществлении проверок оборудования, подведомственного иным федеральным органам исполнительной власти)

(должность, Ф.И.О., наименование органа)
уполномоченный представитель организации, проводившей первичное техническое освидетельствование (по согласованию)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)
уполномоченный представитель организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности (по согласованию)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)
уполномоченный представитель организации изготовителя и (или) поставщика оборудования (по согласованию)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)
уполномоченный представитель организации, ранее эксплуатировавшей оборудование 
(по согласованию)

(должность, Ф.И.О., наименование организации)
в период с	«		»				г. по «  		»				г.,	
провела(и) проверку готовности к пуску в работу и организацию надзора за эксплуатацией установленного по адресу  
(адрес места установки оборудования)

(указываются наименование, марка, модель оборудования под давлением, его заводской (серийный, идентификационный) номер 
и технические характеристики)
Примечание: при проведении проверки в случаях, указанных в пункте 205 настоящих ФНП, вместо сведений о назначении и составе комиссии, а также подписей ее членов в соответствующих разделах акта, указываются реквизиты распорядительного документа, являющегося основанием для проверки, сведения о лицах, 
проводивших проверку (Фамилии, имена, отчества (если имеются) и должности специалистов) и их подписи.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:
1. Краткие сведения об оборудовании, работающем под избыточным давлением

(указываются сведения, предусмотренные подпунктом «в» пункта 216 ФНП ОРПД)
2. При проведении проверки готовности  
(наименование оборудования)
к пуску в работу установлено:
а) в комплект документации изготовителя оборудования, документации, удостоверяющей качество монтажа (полноту и качество работ по ремонту или реконструкции), документов, подтверждающих приемку оборудования после окончания пусконаладочных работ, а также документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и статьи 7 Федерального закона 
№ 116-ФЗ включены следующие документы:
№ 
п/п	Наименование документа	соответствует/не соответствует	

			

б) техническое освидетельствование  
(наименование оборудования)
проведено  	, по результатам
(наименование организации и дата проведения технического освидетельствования)
технического освидетельствования составлен  
(наименование и реквизиты документа)
с выводом о возможности эксплуатации оборудования;
в) по результатам пусконаладочных испытаний и комплексного опробования оборудования, проведенных  	,
(наименование организации и дата проведения)
составлен(ы)  	.
(наименование и реквизиты документа(ов))
3. При проведении проверки организации надзора за эксплуатацией

	установлено:
(наименование оборудования)
а) оснащение оборудования арматурой, контрольно-измерительными приборами, приборами безопасности и технологическими защитами  		проекту, исправность
(соответствует/не соответствует)
арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит подтверждается  	;
(наименования и реквизиты подтверждающих документов)
б)		установлено		
	(наименование оборудования)		(в соответствии с требованиями/с нарушением требований)	
промышленной безопасности, схема включения оборудования  	
(соответствует/не соответствует)
требованиям изготовителя оборудования, указанным в руководстве (инструкции) по эксплуатации;
в) для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования  
(наименование и реквизиты документа)
назначены следующие специалисты:  	.
(должности, фамилии, имена, отчества (если имеются) назначенных специалистов, реквизиты протоколов аттестации)
Обслуживание оборудования осуществляется следующим персоналом:

(профессия, фактическое количество персонала данной профессии, реквизиты документа о допуске к самостоятельной работе)
		требованиям проектной документации руководства (инструкции)
(соответствует/не соответствует)
по эксплуатации изготовителя оборудования и ФНП;
г) для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию 
оборудования, разработаны должностные инструкции:

	;
(наименования и даты утверждения должностных инструкций)
д) для обслуживающего персонала разработаны производственные инструкции

	,
(наименования и даты утверждения производственных инструкций)
для обеспечения контроля за работой оборудования разработаны  
(наименования и даты утверждения 
	;
эксплуатационных документов, предусмотренных ФНП ОРПД)
е) питательные приборы котла 		проекту и находятся в
(соответствуют/не соответствуют)
	состоянии, что подтверждается		
(исправном/неисправном)		(наименование и реквизиты документов)	
(заполняется при проведении проверки котла);
ж) водно-химический режим котла  		требованиям ФНП ОРПД
(соответствует/не соответствует)
(заполняется при проведении проверки котла);
з) дополнительная информация, предусмотренная ФНП ОРПД, инструкциями 
по эксплуатации

4. Особое мнение члена (членов) комиссии (при наличии)

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
			установленным требованиям	
(наименование оборудования, заводской №)		(соответствует/не соответствует)		
и  		быть допущено в эксплуатацию.
(может/не может)
Рекомендации  

Приложение:  
(указываются документы, прикладываемые к акту готовности, с их реквизитами, 
в том числе особое мнение членов комиссии при его наличии)
Подписи:
Председатель комиссии:  
(Ф.И.О., подпись)
Члены комиссии:	
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)