Приложение № 18
рекомендуемое
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер организации

(наименование организации)
	
(подпись, фамилия)
“		”		20		г.	
АКТ
проверки готовности судна к ведению пожароопасных
(огневых, огнеопасных и взрывоопасных) работ
“		”		20		г.	
Настоящим устанавливается, что судно  
(наименование, зав. №)
готово к ведению пожароопасных (огневых, огнеопасных и взрывоопасных) работ в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности для строящихся (ремонтируемых) судов, при этом:
1) судно укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно схеме №... и необходимым противопожарным имуществом;
2) на объекте смонтированы и приняты в эксплуатацию следующие системы ТОС:
– приточная и вытяжная вентиляция согласно схеме №...;
– освещение во взрывозащищенном исполнении согласно схеме №...;
– система контроля довзрывоопасных концентраций согласно схеме №...;
– системы связи и сигнализации согласно схеме №...;
3) системы пожаротушения на судне и набережной (в доке) исправны;
4) помещения судна готовы к проведению огневых (огнеопасных и взрывоопасных) работ.
Ответственный сдатчик  

Заместитель главного строителя по технике безопасности  

Представитель конструкторского отдела  

Представитель отдела главного энергетика  

Представители подразделений, производивших монтаж систем пожаротушения, вентиляции, освещения  

Представитель отдела охраны труда  

Представитель пожарной охраны