Приложение № 1
ПАСПОРТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБЫ
Промышленная труба		№		
	(кирпичная, железобетонная, металлическая)			

Н (высота от уровня земли)		Dо (диаметр устья)		
Для  
(наименование технологических устройств или агрегатов)
Организация  

Труба сооружена: ствол  
(наименование организации)
Футеровка  
(наименование организации)
Внутренний газоотводящий ствол  
(наименование организации)
Фундамент  
(наименование организации)
По паспорту  
(№ проекта ствола и фундамента, наименование проектной организации)

Составлен “		”		200		года.	
Технический руководитель организации  

Ответственное лицо, ведущее наблюдение за трубой  

Начальник ОКС  

Представитель подрядной (субподрядной) организации  

Паспорт составили:
1. Техническая характеристика трубы
1. Даты начала и окончания сооружения трубы (с указанием начала и окончания работ с тепляком):
а) земляные работы и свайное основание  

б) фундамент  

в) ствол трубы  

г) химзащита по стволу  

д) футеровка и теплоизоляция  

е) пароизоляция по футеровке  

ж) внутренний газоотводящий ствол  

2. Дата приемки:
а) фундамента  

б) трубы  

3. Дата ввода трубы в эксплуатацию  

4. Нагревательные устройства и теплоагрегаты, подключенные к трубе, их производительность

5. Характеристика отводимых газов  
(вид сжигаемого топлива)

а) температура отводимых газов (min, max), поступающих в трубу (выше газохода), оС
(в числителе – по проекту, в знаменателе – фактическая)  

б) объем отводимых газов V, м3/с (min, max)  

в) влажность, г/м3  

г) содержание серы, %  

д) зольность, г/м3  

е) коэффициент избытка воздуха  

ж) температура точки росы, оС  

6. Характеристика грунта под трубой  

7. Верхний и нижний уровень расположения грунтовых вод от поверхности земли  		м;

(их химсостав, агрессивность)  

8. Давление на грунт в основании трубы, МПа (кг/см2):
а) допустимое (нормальное)  

б) расчетное (min, max)  

9. Деформация основания:
а) крен:
по проекту  

фактически на (дата)  

б) осадка:
по проекту  		м;

фактически на (дата)  		м;

* При свайном основании указать характеристику свайного основания и давления на грунт в уровне острия свай, тип свай, расположение (свайное поле), нагрузки, передаваемые и допускаемые на сваю.
10. Плита фундамента (ростверка):
а) глубина заложения подошвы от  0.0  		м;

б) размер плиты:
диаметр		м; толщина средней части		м;	
в) класс (марка) бетона  

11. Стакан фундамента:
а) высота  		м;

б) наружный диаметр (числитель), толщина стенки (знаменатель)  		м;

в) класс (марка) бетона  

12. Ствол:
а) высота ствола  		м;

в том числе высота каждого звена, наружный диаметр, толщина стенки  

б) класс (марка) материалов (кирпича, бетона, металла), в т.ч. диаметр вертикальной и горизонтальной арматуры и величины защитного слоя  

в) количество проемов для газоходов, их сечение и отметка, на которой находится низ каждого проема  

г) наличие перекрытий, разделительных стенок, бункеров и их характеристика  

13. Футеровка:
а) общая высота (от отметки		м),		м;	
звеньев: высота звена (числитель), толщина стенки (знаменатель)  		м;

б) материал  

14. Теплоизоляционная прослойка между стволом трубы и футеровкой от отметки +  		м;

до отметки +  		м,

толщина материала  

* При воздушной прослойке указать “воздушная невентилируемая” или “воздушная вентилируемая”, а также тип вентиляции (естественная, принудительная).
15. Характеристика химзащиты или гидроизоляции по железобетонному (кирпичному, металлическому) стволу (толщина, количество слоев, вид материалов)  

16. Внутренний газоотводящий слой:
а) общая высота (от отметки		),		м;	
звеньев: высота звена (числитель), толщина стенки (знаменатель)  		м;

б) материал  

17. Характеристика пароизоляции по футеровке  

18. Металлоконструкции трубы:
а) количество светофорных площадок		шт., отметки их расположения		м;	
б) количество молниеприемников, молниеотводов и электродов заземляющего контура

в) ходовая лестница от отметки +		м; до отметки +		м;	
количество звеньев в металлическом оголовке трубы  

19. Продолжительность и способ сушки и разогрева трубы  

20. Состояние трубы (в момент приемки новой трубы или момент составления паспорта для существующих старых сооружений):
а) отклонение оси от вертикали  		мм;

б) направление наклона  

в) причина наклона (осадка основания, строительный дефект или изгиб ствола)  

г) состояние арматуры  

д) состояние кирпича, бетона, металлического ствола  

е) прочие дефекты на трубе  

21. Обследования трубы (причины, когда и какой организацией обследована)  

22. Характеристика магистральных газоходов и газоходов от каждого нагревательного устройства или теплоагрегата: фундаменты, несущие конструкции, перекрытия, сечение газоходов, имеющиеся дефекты для старых газоходов ко времени составления паспорта, состояние взрывных клапанов  

23. Прочие сведения  

2. Журнал подключения агрегатов к трубе
Дата	Номер и характеристика подключаемого агрегата	Состав отводимых газов	Кем дано разрешение на подключение	Подпись лица, осуществляющего надзор	
1	2	3	4	5	
					
3. Журнал проверки состояния устройств молниезащиты
Контрольные измерения	Дата	Номер протокола	Величина сопротивления контура	Заключение	Фамилия	Подпись	
			норма	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
4. Журнал эксплуатации промышленной трубы
Дата	Номер сооружения.
Технические мероприятия, выводы, кто ознакомлен	Подпись лица, осуществлявшего надзор	
1	2	3	
			
Примечания:
1. Технические мероприятия: осмотры ответственным лицом, очередные и внеочередные осмотры, текущие и капитальные ремонты и т.д.
2. При наличии у одного владельца группы труб журнал ведется на всю группу.
3. При обнаружении дефектов и повреждений лицо, осуществляющее надзор, знакомит с записью в журнале эксплуатации владельца сооружения – руководителя, эксплуатирующего объект, с его росписью по факту информации.
5. Ведомость аварий и повреждений
№
п/п	Дата	Описание аварии или повреждения	Принятые меры	Подпись лица, осуществляющего надзор	

6. Сведения о проведении текущих и капитальных ремонтов,
реконструкциях и модернизациях
№
п/п	Наименование и характеристика работ	Место расположения выполненных работ	Стоимость выполненных работ, руб.	Организация по проектированию и исполнению работ	Дата выполнения	
					начало	конец	
1	2	3	4	5	6	7	
							
7. Регистрация лиц, ответственных за ведение паспорта
и осуществление надзора
№
п/п	Фамилия, имя и отчество, должность ответственного лица	Дата и номер приказа о назначении ответственным	Примечание	
1	2	3	4