Приложение 14
(в ред. Приказа Ростехнадзора
от 17.10.2012 № 588)
ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКА

(наименование аттестационного центра)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аттестационного центра
			
(подпись)		(Ф.И.О.)	

“		”		20		г.	
М.П.
ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКА
№		от		
Состав аттестационной комиссии	(фамилия, имя, отчество, уровень)
Председатель	

Члены комиссии:
1.	

2.	

3.	

Место проведения практического экзамена  
(реестровый № АЦ или АП)
Вид аттестации  

1. Общие сведения об аттестуемом сварщике
1.1. Фамилия, имя, отчество	

1.2. Год рождения	

1.3. Место работы	

1.4. Стаж работы по сварке	

1.5. Квалификационный разряд	

1.6. Специальная подготовка	
(когда, где и номер документа)
2. Данные о сварке (наплавке) контрольных сварных соединений (КСС)
2.1. Вид (способ) сварки (наплавки)	
2.2. Клеймо КСС					
2.3. Группа и марка свариваемого материала					
2.4. Вид свариваемых деталей					
2.5. Тип шва					
2.6. Толщина, мм					
2.7. Диаметр, мм					
2.8. Тип и вид соединения					
2.9. Положение при сварке					
2.10. Вид покрытия и марка электродов					
2.11. Марка присадочной сварочной проволоки					
2.12. Марка защитного газа, флюса и др.					
2.13. Дополнительная информация о КСС	

3. Контроль качества контрольных сварных соединений и наплавок
3.1. Нормативный документ по контролю	

3.2. Результаты контроля качества контрольных сварных соединений (наплавок)
Вид контроля	Результат и номер заключения	
Клеймо КСС					
Визуальный и измерительный					
Радиографический					
Ультразвуковой					
Капиллярный					
Магнитопорошковый					
Анализ макрошлифов					
Испытания на статический изгиб (сплющивание)					
Испытания на излом					
Испытания на растяжение					
4. Оценка теоретических знаний и практических навыков
4.1. Оценка знаний на общем экзамене	

4.2. Оценка знаний на специальном экзамене	

4.3. Оценка практических навыков	

Заключение аттестационной комиссии
Присвоенный уровень:	специалист сварочного производства I уровня (аттестованный сварщик)
Допущен к:	
(вид (способ) сварки (наплавки), наименования опасных технических устройств)

Область распространения аттестации
Параметры сварки	Обозначение условий сварки	Область распространения аттестации *	
Способ сварки			
Степень механизации сварочного оборудования **			
Вид деталей			
Типы швов			
Группа свариваемого материала			
Присадочный материал или покрытие электрода			
Толщина деталей, мм			
Наружный диаметр, мм			
Положения при сварке			
Вид соединения			

Председатель				
	(подпись)		(Фамилия, И.О.)	
Члены комиссии:
1.				
	(подпись)		(Фамилия, И.О.)	
2.				
	(подпись)		(Фамилия, И.О.)	
3.				
	(подпись)		(Фамилия, И.О.)	

Удостоверение №		выдано		
			(дата, подпись)	
Примечания:
1. При аттестации на сварку труб из полимерных материалов для газового оборудования в графе “Стаж работы по сварке” указывают стаж работ по сварке трубопроводов систем газораспределения, в том числе стальных.
2. Для представителей Госгортехнадзора России в составе аттестационной комиссии указывается наименование органа Госгортехнадзора России и должность представителя.
3. В пункты 2 и 3 вносят сведения о каждом контрольном сварном соединении, сварку которого выполнял сварщик при аттестации.
4. В пункт 2.13 вносят дополнительные сведения о контрольных сварных соединениях, необходимых для правильного определения области распространения аттестации. Например, толщину слоя, выполненного аргонодуговой сваркой при комбинированной сварке, сведения о степени механизации сварочного оборудования, используемого при сварке контрольных сварных соединений из полимерных материалов, сведения о конфигурации образцов контрольных сварных соединений, если она отличается от приведенной в настоящем документе.
5. В пункт 3 вносят наименования только тех методов контроля качества, которые использованы при аттестации в соответствии с требованием нормативной документации и с учетом заявки.
6. Результаты контроля указывают словами “удовлетворительно” или “неудовлетворительно” с указанием номера и даты акта, заключения и т.п.
7. Оценку знаний и практических навыков сварщика указывают словами “удовлетворительно” или “неудовлетворительно”.
8. В таблицу “Область распространения” вносят только те параметры, которые определяют область распространения аттестации в конкретном случае.
9. Если на практическом экзамене было выполнено несколько различных контрольных сварных соединений, а области распространения не перекрываются, то в графе “Область распространения” необходимо раздельно указывать диапазон параметров области распространения с учетом параметров выполненных контрольных сварных соединений.
10. Протокол оформляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается в организацию, направившую сварщика на аттестацию, второй экземпляр должен находиться в аттестационном центре.
11. Выдачу удостоверения регистрирует специалист аттестационного центра.