Приложение 2
Рекомендуемая форма паспорта критического стенда *
1. Наименование критического стенда, тип критической сборки  
(тип и обогащение ядерного топлива,

материал замедлителя, материал отражателя, геометрия активной зоны и отражателя и т.д.)
2. Место размещения  

3. Разработчики проекта критического стенда  

4. Эксплуатирующая организация  

5. Дата ввода критического стенда в эксплуатацию  

6. Запас реактивности критической сборки, βэфф** 

7. Максимально возможная реактивность, βэфф  

8. Максимальная разрешенная мощность, Вт  

9. Предельные значения технологических параметров** 

10. Характеристики СУЗ:
10.1. Каналы контроля:
а) по уровню плотности потока нейтронов  
(тип и количество каналов)
б) по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов  
(тип и количество каналов)
10.2. Каналы аварийной защиты:
а) по уровню плотности потока нейтронов  
(тип и количество каналов и приборов)
б) по периоду увеличения уровня плотности потока нейтронов  
(тип и количество каналов и приборов)
в) данные о совмещении функций защиты и контроля  

10.3. Рабочие органы регулирования и компенсации** 
(количество, эффективность, быстродействие)

10.4. Рабочие органы аварийной защиты  
(количество, эффективность, быстродействие)
11. Системы останова, используемые в дополнение к аварийной защите  
(тип, способ введения

в действие, эффективность, быстродействие)
12. Экспериментальные и загрузочные устройства**  
(тип, назначение, 

максимальная вносимая реактивность)
13. Дополнительные сведения  

14. Паспорт составлен на основании  

Руководитель
эксплуатирующей организации				
	(подпись)		(Ф.И.О.)	

“		”		20		г.	М.П.